[별표1] <개정 2009.1.5> 소음도 검사기관의 지정기준(제10조 관련)
기술 인력	시설 및 장비
기술직 2명 기능직 3명	가. 검사장 : 면적 900㎡ 이상(30m×30m 이상) 나. 장비 1) 다기능표준음발생기(중심주파수대역 : 31.5㎐ ～ 16㎑) 1대 2) 표준음발생기 가) 200 ～ 500㎐ 1대 나) 1,000㎐ 1대 ※주 : 가)와 나)의 기능이 모두 있는 기기 1대로 대체할 수 있다. 3) 마이크로폰 6개 4) 녹음 및 기록장치 1대(6 채널용) 5) 주파수분석장비 : 50 ～ 8,000㎐ 범위의 모든 음을 1/3옥타브대역으로 분석할 수 있는 기기 1대 ※주 : 4)와 5)의 기능이 모두 있는 기기 1대로 대체할 수 있다. 6) 삼각대 6대(높이 10m 이상) 등 마이크로폰을 공중에 고정할 수 있는 장비 7) 평가기준음원(reference sound source)
<비 고> 기술인력 중 기술직 및 기능직은 다음 각 호로 정하는 각 목의 어느 하나의 자격 요건을 가진 자를 말한다. 1. 기술직 가. 소음·진동 관련 분야의 박사 또는 기술사 나. 「고등교육법」 제2조제1호에 따른 대학(이하 "대학"이라 한다)에서 소음·진동 관련 분야를 전공하여 학사 이상의 학위를 취득한 자 또는 소음·진동 관련 분야의 기사로서 소음·진동 분야의 실무경력이 1년 이상인 자 다. 「고등교육법」 제2조제4호에 따른 전문대학(이하 "전문대학"이라 한다)에서 소음·진동 관련 분야를 전공한 자로서 전문학사 이상의 학위를 취득한 자 또는 소음·진동 관련 분야의 산업기사로서 소음·진동 분야의 실무경력이 3년 이상인 자 라. 대학 이상 졸업자로서 소음·진동 분야의 실무경력이 3년 이상인 자 또는 전문대학 이상 졸업자로서 소음·진동 분야의 실무경력이 5년 이상인 자 2. 기능직 가. 환경 및 기계 분야의 기능사로서 소음·진동 분야의 실무경력이 1년 이상인 자 나. 「초·중등교육법」 제2조제4호에 따른 고등학교 이상 졸업자로서 소음·진동 분야의 실무경력이 3년 이상인 자