[별표 11] <개정 2015.10.30.> 유리산시험 및 내열시험용시험기(제44조제2항제3호관련)
1. 탕전기의 예	A. 온도계 B. 내열시험관 C. 탕전기의 뚜껑 D. 탕전기 E. 버너 가. 유리제 칭량병 나. 밀어마치는 뚜껑 다. 밀어마치는 부분 라. 시료
※ 단위는 밀리미터로 한다.
2. 내열용 시험관
가. 유리시험관(내용적 40 내지 38입방센티미터)
나. 고무마개
다. 유리봉
라. 백금선고리
마. 아이오딘화칼륨 녹말종이
바. 시료
사. 각선(높이의 )
아. 각선(탕의 침탕위치)
자. 각선(탕전의 위치)
차. 시험지하단
카. 시험지상단
타. 각선(고무마개의 하단)
※ 단위는 밀리미터로 한다.
3. 유리산 시험기
가. 원통유리용기
나. 고무마개
다. 유리봉
라. 백금선고리
마. 청색리트머스 시험지
바. 각선(시료의 높이)
사. 각선(고무마개의 하단)
아. 시료
※ 단위는 밀리미터로 한다.