[별표 2]
수질오염경보 발령시 단계별 조치사항(제6조제3항관련) ○ 조류예보 발령시
단계	관계기관	조치사항
조류주의보	4대강 물환경연구소장 (시·도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	○주 1회 이상 시료채취 및 분석 ○발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
	수면관리자 (수면관리자)	○취수구 및 조류우심지역에 대한 펜스설치 등 조류제거 조치 실시
	취·정수장 관리자 (취·정수장 관리자)	○정수처리강화(활성탄처리, 오존처리)
	유역·지방환경청장 (시·도지사)	○조류주의보 발령 ○주변오염원에 대한 철저한 지도·단속
조류경보	4대강 물환경연구소장 (시·도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	○주 2회 이상 시료채취·분석(클로로필-a, 남조류 세포수, 취기, 독소) ○발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
	수면관리자 (수면관리자)	○취수구 및 조류우심지역에 대한 펜스설치 등 조류제거 조치 실시
	취·정수장 관리자 (취·정수장 관리자)	○조류증식 수심 이하로 취수구 이동 ○정수처리강화(활성탄처리, 오존처리) ○정수의 독소분석 실시
	유역·지방환경청장 (시·도지사)	○조류경보 발령 및 대중매체를 통한 홍보 ○주변오염원에 대한 단속강화 ○수상스키·수영·낚시·취사 등의 활동 자제 권고 ○어패류어획·식용 및 가축방목의 자제 권고
조류대발생경보	4대강 물환경연구소장 (시·도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	○주 2회 이상 시료채취·분석(클로로필-a, 남조류 세포수, 취기, 독소) ○발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
	수면관리자 (수면관리자)	○취수구 및 조류 우심지역에 대한 펜스설치 등 조류제거 조치 실시 ○황토 등 흡착제 살포, 조류제거선 등을 이용한 조류 제거 조치 실시
	취·정수장 관리자 (취·정수장 관리자)	○조류증식 수심 이하로 취수구 이동 ○정수처리강화(활성탄처리, 오존) ○정수의 독소분석
	유역·지방환경청장 (시·도지사)	○조류대발생경보의 발령 및 대중매체 통한 홍보 ○주변오염원에 대한 지속적인 단속강화 ○수상스키·수영·낚시·취사 등의 활동 금지 ○어패류어획·식용 및 가축방목의 금지
해제	4대강 물환경연구소장 (시·도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	○발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
	유역·지방환경청장 (시·도지사)	○각종 경보의 해제 및 대중매체를 통한 홍보
비고 : 1. 위 표의 관계기관란의 괄호는 시·도지사가 조류예보를 발령하는 경우에 관계되는 기관을 말한다. 2. 관계기관별로 위 표에서 기술한 조치사항 이외에도 현지 실정에 맞게 탄력적으로 적절하게 조치할 수 있다. 3. 조류주의보, 조류경보 또는 조류대발생경보의 발령 이전이라도 수면관리자는 수온상승 등으로 조류발생 가능성이 증가할 경우 일정기간 방류량의 증가조치 등 조류에 따른 피해를 최소화하는 방안을 사전에 마련하여 추진할 수 있다.