[별표 2의4] <개정 2016. 7. 19.>

안전점검 및 정밀안전진단의 실시범위(제10조의2 관련)
종류	직무 분야		실시 대상 시설물
안전점검	1. 토목 분야		교량, 복개구조물, 터널, 지하차도, 갑문, 방파제, 파제제, 호안, 계류시설, 댐, 하구둑, 방조제, 수문 및 통문, 제방, 다기능 보, 배수펌프장, 광역상수도, 공업용수도, 지방상수도, 공공하수처리시설, 옹벽 및 절토사면, 공동구
	2. 건축 분야		공동주택, 대형건축물, 철도 역시설, 관람장, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설, 의료시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설 중 관광숙박시설, 관광 휴게시설, 지하도상가
정밀안전진단	1. 토목 분야	가. 교량 및 터널 분야	교량, 복개구조물, 터널, 지하차도, 공동구
		나. 수리시설 분야	댐, 하구둑, 방조제, 수문 및 통문, 제방, 다기능 보, 배수펌프장, 광역상수도, 공업용수도, 지방상수도, 공공하수처리시설
		다. 항만 분야	갑문, 방파제, 파제제, 호안, 계류시설
	2. 건축 분야		공동주택, 대형건축물, 철도 역시설, 관람장, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설, 의료시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설 중 관광숙박시설, 관광 휴게시설, 지하도상가
	3. 종합 분야		토목ㆍ건축 분야 시설물
비고 1. 유지관리업자는 분야별 책임기술자를 보유한 경우에만 해당 분야의 시설물에 대한 안전점검을 실시할 수 있다. 2. 별표 1 제8호의 2종시설물에 해당하는 옹벽 및 절토사면의 안전점검 또는 정밀안전진단은 토목 분야 기술자가 실시하여야 한다. 3. 종합 분야는 모든 분야의 안전점검 및 정밀안전진단을 수행할 수 있다.