[별표 4] <개정 2002.5.7>
구조대별 장비보유기준(제22조제1항관련)
구분	품 명	보 유 적 응 성				비고
		일반 구조대	화학 구조대	수난 구조대	산악 구조대
계		180	107	111	93
일반구조용	소 계	37	20	23	24
	○ 거는사다리 ○ 복식사다리 또는 3단사다리 ○ 철식사다리 ○ 4단접식 사다리 ○ 줄사다리 ○ 에어매트 ○ 들것 – 바스켓(일체형) - 아파트형 - 다목적형 ○ 도르레(로프용) ○ 철재도르레 ○ 로프(40, 80, 150, 200m) ○ 등반기(Jumar) ○ 8자하강기 ○ 검색봉 ○ 카라비너 ○ 구명고리 ○ 로프총 ○ 마취총 ○ 엘리베이터마스타키 세트 ○ 레일구조 이송장치 ○ 유리창 압축기 ○ 무선송수신기 ○ 로프하강기(중간정지용) ○ 특수재난구조장비 ○ 와이어로프(m/m다량보유) ○ U볼트 ○ 턴버클(turnbuckle) ○ 수상, 빙판용 구조장비 ○ 경추보호대 ○ 척추보호대 ○ 탄력붕대 ○ 워터젤 ○ 부상자 운반낭(비닐형) ○ 사체낭(비닐형) ○ 목재-구조작업 보조절단용 ○ 합판-구조작업 보조절단용	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
측정용	소 계	7	6	1	3
	○ 유독가스검지기 ○ 가스측정기 ○ 방사선측정기 ○ 잔류전류감지기 ○ 발화점측정기(열상카메라) ○ 풍향·풍속계 ○ 나침판	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○ ○ ○
호흡및신체보호용	소 계	15	16	11	6
	○ 공기호흡기세트 ○ 산소호흡기 ○ 방진마스크 ○ 방진안경 ○ 손매듭기 ○ 안전밸트 ○ 방독면, 방독복 ○ 통신경보기(4채널, 8채널) ○ 방호복 ○ 방열복 ○ 방사선보호복 ○ 내전복세트 ○ 인명구조경보기 ○ 로프하강용 안전장갑 ○ 구조작업용 안전장갑 ○ 호흡용산소(0.5ℓ) (예정사용량×인원수) ○ 공기호흡기(호스형)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
중량물작업용	소 계	13	11	6	5
	○ 유압체크(구조기구) ○ 유압스프레더 ○ 가반식윈치 ○ 와이어로프 ○ 에어백(공기식재크) ○ 맨홀구조기구 ○ 유압엔진펌프 ○ 유압핸드펌프 ○ 호 스 릴 ○ 유 압 램 ○ 공압지지대세트 ○ 체 인 블 럭 - 체 인 식 - 핸 들 식	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
절단용	소 계	10	8	8	2
	○ 유압절단기(휴대용 포함) ○ 동력절간기 ○ 가스절단기 ○ 체인톱 ○ 철선절단기 ○ 콘크리트 절단기 (파워백포함) ○ 공압절단기 ○ 핸드그라인다 ○ 페달카타기(핸드펌프포함) ○ 케이블절단기	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
파괴용	소 계	9	4	1
	○ 만능도끼 ○ 해머 ○ 착암기(엔진식, 전기식) ○ 해머드릴 ○ 도어오프너, 현관문파괴기 ○ 에어건 ○ 자동차유리 파괴기 ○ 유압창문 전개기 ○ 코아절단기	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
인명탐색용	소 계	12	4	1	2
	1. 영상탐색장비 ○ 열화상카메라 ○ 써치탭(Search Tap) ○ 자주로봇영상탐지기 ○ 내시경 탐지장비 - 내시경탐지기 - 광투시경 - 고분탐사내시경 ○ 시추공 카메라 2. 음파탐색장비 ○ 지중음향탐지기 ○ 원거리 음향탐지기 ○ 수중음파탐색장비 3. 전파탐색장비 ○ 생존자 탐지기 4. 인명구조견	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○	○ ○
화학구조용	소 계	21	21	2	2
	○ 화학보호복(내장형, 외장형) ○ 누출방지백 ○ 누출방지배수백 ○ 진공누출방지백 ○ 누출방지창 ○ 누출방지테이프 ○ 누출방지슬리프세트 ○ 누설방지본드 ○ 누출물진공수거기 ○ 누출물수거용장구(삽, 쓰레 받기, 빗자루등) ○ 흡착포 ○ 누출물 수거용통 ○ 경계·제한구역표시판 ○ 경계지역설정용로프 ○ 중화제 살포기(소석회) ○ 각종 중화제처리제(초산, 가성소다, 소석회) ○ 아드로핀 ○ 휴대용 제독기 ○ 에어리프팅백 세트 ○ 파이프실링백 세트 ○ 장비용 밴드 및 조임장치	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○
수난구조용	소 계	41	2	45	2
	○ 잠수기구(공기통, 스노클, 부력조절기, 마스크, 나이 프, 콤비게이지, 레귤레터, 오리발, 잠수복(동·하복), 잠수화, 장갑, 웨이트벨트 등) ○ 비상수중호흡기 ○ 수중계측장비 ○ 압축공기통(싱글, 더블) ○ 수중칼 ○ 수면수심측정기 ○ 구조로켓환 ○ 구조신호기 ○ 오색신호탄 ○ 고압산소 치료기 ○ 예비용공기통 ○ 수난용들것(부력장치포함) ○ 수중썰매(수색용) ○ 구명보트(추레라포함) ○ 수중통신장비 ○ 어군탐지기(시신탐지) ○ 스포트라이트(영구용) ○ 수난구조용 로프 ○ 무인수중 무선 탐색장비 ○ 무인수중 유선 탐색장비 ○ 수난용 핼멧(라이트부착) ○ 컴단터 게이지(손목형) ○ 스크루(모터) ○ 제트스키(추레라포함) ○ 수중스쿠터 ○ 구명자켓 ○ 구명부환 ○ 부표 : 구명부이 (Life buoy) ○ 수중조명등 ○ 카포크볼 ○ 보온담요 ○ 어뢰형부이(Torpede buoy) ○ 수난용서프보드(Surfboard) ○ 바밧(H caving sines) ○ 장대(3-5m용) ○ 목자 지팡이 ○ 쇠갈퀴 ○ 이동식펌프 ○ 수중카메라(수중라이트포함) ○ 부력식(Float)들 것 ○ 구조용 매트 ○ 호버크래프트(추레라포함) ○ 수중용 송수신기 ○ 수중용 확성기 ○ 수중절단기	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
산악구조용	소 계				36
	1. 암벽등반 장비 ○ 헬멧 ○ 피켈 ○ 바일 ○ 스나그 ○ 배낭 ○ 해머 ○ 암벽볼트 ○ 하켄, 피톤 ○ 쵸크 ○ 그리그리 ○ 레크하강기 ○ 암벽화 ○ 아이젠 ○ 장갑 ○ 너트 ○ 후렌드 ○ 걸개 ○ 수통 ○ 테이프슬링 ○ 충격흡수용슬링 ○ 퀵도르 ○ 스토퍼 2. 빙벽등반 장비 ○ 빙벽화 ○ 스크루 ○ 아이스헤머 ○ 빙벽용아이젠 ○ 빙벽용피톤 3. 분리형 들것 4. 막영장비 ○ 텐트 ○ 침낭 5. 의료기구세트 ○ 에어부목 ○ 응급처치세트 6. 기타장비 ○ 요구조자안전밸트 ○ 쌍안경 ○ 연막탄 ○ 정글도				○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
조명장치	소 계	9	9	7	7
	○ 교통 및 항공유도용 랜턴 ○ 이동식 조명발전기 ○ 삼각대, 투광기, 전선릴세트 ○ 휴대용 조명기구 ·탄착식 ·박스형 ·헤드랜턴 ·연기투시랜턴 ○ 야간조명용 캡슐	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
기타	소 계	6	6	6	4
	○ 송배풍기(쟈바라포함) ○ 공기충진기(잠수용기겸용) ○ 이동식 초순간진화기 ○ 소화기(1.5㎏, 3.5㎏용) ○ 장비공구세트(100종) ○ 휴대용공구세트(100종)	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○