[별표 6] 방사성운반물의 국제연합기준 표시(제99조제1항제2호관련)
국제연합 번호	운반명/설명	부차적 위험
UN 2910	방사성물질, L형 운반물/물질 제한량
UN 2911	방사성물질, L형 운반물/기구 또는 품목
UN 2909	방사성물질, L형 운반물/천연우라늄, 감손우라늄, 또는 천연토륨으로 제조된 품목
UN 2908	방사성물질, L형 운반물/빈 운반용기
UN 2912	방사성물질, 제1종 저준위 비방사능물질/비핵분열성 또는 핵분열성L형1
UN 3321	방사성물질, 제2종 저준위 비방사능물질/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 3322	방사성물질, 제3종 저준위 비방사능물질/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2913	방사성물질, 제1종 또는 제2종 표면오염물체/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2915	방사성물질, A형 운반물/비특수형, 비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 3332	방사성물질, A형 운반물/특수형, 비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2916	방사성물질, B(U)형 운반물/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2917	방사성물질, B(M)형 운반물/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 3323	방사성물질, C형 운반물/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2919	방사성물질, 특별조치 수송/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2978	방사성물질, 육불화우라늄/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 3324	방사성물질, 제2종 저준위 비방사능물질/핵분열성
UN 3325	방사성물질, 제3종 저준위 비방사능물질/핵분열성
UN 3326	방사성물질, 제1종 또는 제2종 표면오염물체/핵분열성
UN 3327	방사성물질, A형 운반물/핵분열성, 비특수형
UN 3333	방사성물질, A형 운반물/특수형, 핵분열성
UN 3328	방사성물질, B(U)형 운반물/핵분열성
UN 3329	방사성물질, B(M)형 운반물/핵분열성

UN 3330	방사성물질, C형 운반물/핵분열성
UN 3331	방사성물질, 특별승인조치운반물/핵분열성
UN 2977	방사성물질, 육불화우라늄/핵분열성	부식성 (국제연합등급8)
주 1. 핵분열성 - L형은 제85조제1항제3호에 해당함