[별표7의3]<개정 1991.5.29>
연1회 또는 2년마다 1회 정기검사를 받아야 하는 중기(제20조의3 관련)
연1회 정기검사를 받아야 하는 중기	2년마다 1회 정기검사를 받아야 하는 중기
1. 모우터그레이더 2. 타이어식인 굴삭기 3. 타이어식인 로우더 4. 트럭식인 기중기 5. 트럭식인 콘크리트믹서트럭 6. 트럭식인 콘크리트펌프 7. 덤프트럭 8. 지게차(1톤미만인 지게차를 제외한다)	1. 타이어식인 불도우저 2. 트럭식인 노상안정기 3. 아스팔트살포기 4. 타이어식인 로울러