[별표7의4]<신설 1984.9.28>
중기정기점검기준
공통사항
점검부위		점검내용
기관	윤활장치	엔진오일(양·질) 오일휠터 엔진오일의 누설 여부
	연료장치	연료의 누설 연료여과기 분사노즐의 분사압력 및 분무상태 연료탱트의 배수
	냉각장치	냉각수의 누설여부 팬벨트의 느슨함 및 손상여부 냉각핀의 손상 써모스타트의 기능
	본체	배기가스의 상태 에어크리너엘리먼트의 상태 실린더헤드볼트의 조임상태 밸브간극의 점검 및 조정 압축압력 시동 및 이음
2. 동력전달장치	클러치 및 변속장치	클러치의 작용 클러치의 액량 클러치폐달의 유격과 밟았을 때의 페달 및 상판과의 간극 변속기 오일의 누설여부 링크기구의 그리스 주입
	추진축	각 연결부의 이완 및 손상 여부 스플라인부의 흔들림 베어링부의 유격 각 –조인트부의 그리스 주입
	차동장치 ·후자축	오일의 누설 여부 및 오일량 비틀림 및 갈라짐 여부
3. 조향장치	핸들	유동·느슨함·흔들림·조작상태
	스티어링 기어박스 (파워스티어링기능포함)	오일의 누설 여부 이음부의 느슨함 및 축수부의 흔들림 기어의 백래쉬 섹터샤프트의 갈라짐
	롯드 및 암류	느슨함·흔들림·손상 여부 연결부의 마모 및 이음상태 너클암의 갈라짐 및 너클과의 이음상태
	너클	결합부의 흔들림 너클과 전자축과의 간격 갈라짐
	조향차륜	휠얼라이먼트 좌우회전각도 킹핀과 부싱의 간격
	조향포크	손상 여부 포크스핀들의 이음상태
4. 제동장치	제동페달	유격과 밟았을 때의 상판과의 간격 제동효력
	제동레바파이프 및 호스	유격 및 제동효력 오일의 누설 여부·손상 및 이음상태
	롯드 및 케블류	느슨함·흔들림·손상
	유압제동장치	유량 마스터실린더의 기능 휠실린더의 기능
	공기제동기	공기의 누설 제동첵바롯드의 행정 제동발브중 계변의 기능
	배력장치	유밀 및 기밀 밸브의 기능
	드럼과라이닝	드럼과 라이닝의 간격 및 마모상태 드럼의 이음상태의 느슨함 여부라쳇트의 마모 및 손상
5. 주행장치	전차축 및 차륜	차축의 갈라짐 여부 휠너트의 조임 허브베어링의 풀림 크립볼트 및 허브볼트의 느슨함 여부 타이어의 공기압 및 이상마모 림싸이드링 및 휠서스크의 손상
6. 완충장치	샤시스프링및쇽크업소바	손상 좌우가요 부동 이음부의 느슨함 및 손상 여부
	써스펜숀 및너클써포트	연결부의 흔들림
7. 전기장치	시동장치	이음상태 피니온의 이음상태 및 마모 브러쉬의 마모 및 정류자의 오손
	충전장치	발전기브러쉬의 마모 및 정류자의 오손 충전작용 발전기 및 전압조정기의 기능
	전기배선	접속부의 느슨함 및 손상
	축전기	액량점검·비중점검·터미널의 상태
8. 기타	등화장치 후사경 계기 경음기· 유리닦기 배기관 및 소음기 공기압축기 프레임및차체
				각 기능
		이음부의 느슨함 및 손상 기능 승강구문짝의 상태 차체 누수여부
2. 작업장치
점검부위		점검내용
덤프트럭		샤프트의 흔들림 스플라인 회전방향의 덜컥거림 플랜지 이음볼트의 조임상태
1. 구동장치	드라이브샤프트
2. 유압장치	펌프실린더	펌프출력축과 플랜지요크의 느슨함 펌프이음볼트의 조임상태 펌프오일의 누설 실린더오일의 누설
	배관계통	고무호스의 갈라짐 및 간섭상태 배관연결부에서의 오일의 누설 작동유의 상태 및 교환
3. 기타		서브프레임의 니볼트 조임상태 받침목의 마모 각 급유부위의 급유상태
믹서트럭		오일의 누설 이음볼트의 조임상태
구동장치	유압펌프모터
	배관계통	고무호스의 갈라짐 조인트체결부에서의 오일의 누설
	키트	유압오일의 양 감속기어에서의 오일의 누설 체인의 장력 및 드라이브샤프트의 갈라짐
2. 드럼등호퍼실	드럼	콘크리트의 점착상태 및 브레이드의 마모
	드럼밴드	드럼타이어와 밴드간격의 검사 및 조정
	가이드로울러	밴드와의 접촉상태
	호퍼	호퍼시의 손상과 마모상태
	슈트	슈트 각 부위 및 트러스트 바의 느슨함 슈트의 회전축 및 잠금장치 콘크라트의 점착상태 점검
	조정레버	핀과 레버의 느슨함 및 위치 인터록킹시스템의 상태 및 조정
3. 프레임	조임부위	니볼트 및 기타 볼트의 조임상태
	용접부위	각 부위의 변형 및 이상 유무
4. 기타	급수배관	공기밸브·죠인트부의 공기누출 각 밸브·노즐에서의 누수 여부
	기타	조정레버·작업등