[별표 8]
사업장의 규모별 구분(제17조제2항관련)
종별	배출규모
1종 사업장	1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장
2종 사업장	1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장
3종 사업장	1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장
4종 사업장	1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장
5종 사업장	상기 제1종사업장 내지 제4종사업장에 해당하지 아니하는 배출시설
비고 : 1. 폐수배출량은 그 사업장의 용수사용량을 기준으로 다음산식에 따라 산정하며, 이 경우 용수사용량에는 수돗물·공업용수·지하수·하천수 및 해수 등 그 사업장에서 사용하는 모든 물을 포함한다. 다만, 생산공정 중 사용되는 물이나 방지시설의 최종방류구에서 방류되기 전에 일정관로를 통하여 생산공정에 재이용되는 물은 제외하나 희석수, 생활용수, 간접냉각수, 사업장 내 청소수, 원료야적장 침출수 등을 방지시설에 유입하여 처리하는 물의 경우에는 포함한다. ○ 폐수배출량 = 용수사용량 - (생활용수량+간접냉각수량+보일러용수량+제품함유수량+공정 중 증발량+그 밖의 방류구로 배출되지 아니한다고 인정되는 물의 량)+공정 중 발생량 2. 최초 배출시설 설치허가시의 폐수배출량은 사업계획에 따른 예상용수사용량을 기준으로 하여 산정한다. 3. 사업장의 규모별 구분은 연중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 하여 정한다.