[별표 2] <개정 2010.10.27>
사고대비물질(제21조 관련)
번호	사고대비물질명	CAS 번호	적용범위
1	포름알데하이드(Formaldehyde)	000050-00-0	포름알데하이드 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
2	메틸 하이드라진 (Methyl hydrazine)	000060-34-4	메틸 하이드라진 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
3	포름산(Formic acid)	000064-18-6	포름산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
4	메탄올(Methanol)	000067-56-1	메탄올 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질
5	벤젠(Benzene)	000071-43-2	벤젠 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질
6	염화메틸(Methyl chloride)	000074-87-3	염화메틸 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
7	메틸아민(Methylamine)	000074-89-5	메틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
8	시안화수소(Hydrogen cyanide)	000074-90-8	시안화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
9	염화비닐(Vinyl chloride)	000075-01-4	염화비닐 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
10	이황화탄소(Carbon disulfide)	000075-15-0	이황화탄소 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
11	산화에틸렌(Ethylene oxide)	000075-21-8	산화에틸렌 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
12	포스겐(Phosgene)	000075-44-5	포스겐 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
13	트리메틸아민(Trimethylamine)	000075-50-3	트리메틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
14	산화프로필렌(Propylene oxide)	000075-56-9	산화프로필렌 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
15	메틸에틸케톤 (Methyl ethyl ketone)	000078-93-3	메틸에틸케톤 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
16	메틸 비닐 케톤 (Methyl vinyl ketone)	000078-94-4	메틸 비닐 케톤 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
17	아크릴산(Acrylic acid)	000079-10-7	아크릴산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
18	메틸 아크릴레이트 (Methyl acrylate)	000096-33-3	메틸 아크릴레이트 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
19	니트로벤젠(Nitrobenzene)	000098-95-3	니트로벤젠 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
20	파라-니트로톨루엔 (p-Nitrotoluene)	000099-99-0	파라-니트로톨루엔 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
21	염화 벤질(Benzyl chloride)	000100-44-7	염화 벤질 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
22	아크롤레인(Acrolein)	000107-02-8	아크롤레인 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질
23	알릴 클로라이드(Allyl chloride)	000107-05-1	알릴 클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
24	아크릴로니트릴(Acrylonitrile)	000107-13-1	아크릴로니트릴 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
25	에틸렌디아민(Ethylenediamine)	000107-15-3	에틸렌디아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
26	알릴알코올(Allyl alcohol)	000107-18-6	알릴알코올 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
			메타-크레졸 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질
	메타-크레졸(m-Cresol)	000108-39-4
27
			톨루엔 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질
	톨루엔(Toluene)	000108-88-3
28
			페놀 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질
	페놀(Phenol)	000108-95-2
29
			노말-부틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
	노말-부틸아민(n-Butylamine)	000109-73-9
30
			트리에틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
	트리에틸아민(Triethylamine)	000121-44-8
31
			아세트산에틸 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
	아세트산에틸(Ethyl acetate)	000141-78-6
32
33	시안화나트륨(Sodium cyanide)	000143-33-9	시안화나트륨 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 베를린청(Ferric ferrocyanide)ㆍ황혈염(Potassium ferrocyanide)ㆍ적혈염(Potassium ferri-cyanide) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외한다.
34	에틸렌이민(Ethylenimine)	000151-56-4	에틸렌이민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
35	톨루엔-2,4-디이소시아네이트 (Toluene-2,4-diisocyanate(TDI))	000584-84-9	톨루엔-2,4-디이소시아네이트 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
36	일산화탄소(Carbon monoxide)	000630-08-0	일산화탄소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
37	아크릴일 클로라이드 (Acrylyl chloride)	000814-68-6	아크릴일 클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
38	인화 아연(Zinc phosphide)	001314-84-7	인화 아연 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
39	메틸에틸케톤 과산화물 (Methyl ethyl ketone peroxide)	001338-23-4	메틸에틸케톤 과산화물 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
40	디이소시안산 이소포론 (Isophorone diisocyanate)	004098-71-9	디이소시안산 이소포론 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
41	나트륨(Sodium)	007440-23-5	나트륨 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
42	염화수소(Hydrogen chloride)	007647-01-0	염화수소 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
43	플루오르화수소 (Hydrogen fluoride)	007664-39-3	플루오르화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
44	암모니아(Ammonia)	007664-41-7	암모니아 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
45	황산(Sulfuric acid)	007664-93-9	황산 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
46	질산(Nitric acid)	007697-37-2	질산 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
47	삼염화인(Phosphorus trichloride)	007719-12-2	삼염화인 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
48	플루오린(Fluorine)	007782-41-4	플루오린 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
49	염소(Chlorine)	007782-50-5	염소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
50	황화수소(Hydrogen sulfide)	007783-06-4	황화수소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
51	아르신(Arsine)	007784-42-1	아르신 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
52	클로로술폰산 (Chlorosulfonic acid)	007790-94-5	클로로술폰산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
53	포스핀(Phosphine)	007803-51-2	포스핀 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
54	옥시염화인 (Phosphorus oxychloride)	010025-87-3	옥시염화인 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
	이산화염소(Chlorine dioxide)
55		010049-04-4	이산화염소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
	디보란(Diborane)
56		019287-45-7	디보란 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
	산화질소(Nitric oxide)
57		010102-43-9	산화질소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
	니트로메탄(Nitromethane)
58		000075-52-5	니트로메탄 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
	질산암모늄(Ammonium nitrate)
59		006484-52-2	질산암모늄 및 이를 33% 이상 함유한 혼합물질
	헥사민(Hexamine)
60		000100-97-0	헥사민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
	과산화수소(Hydrogen peroxide)
61		007722-84-1	과산화수소 및 이를 35% 이상 함유한 혼합물질
	염소산칼륨(Potassium chlorate)
62		003811-04-9	염소산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
	질산칼륨(Potassium nitrate)
63		007757-79-1	질산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
	과염소산칼륨 (Potassium perchlorate)
64		007778-74-7	과염소산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
65	과망간산칼륨 (Potassium permanganate)	007722-64-7	과망간산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
	염소산나트륨(Sodium chlorate)
66		007775-09-9	염소산나트륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
	질산나트륨(Sodium nitrate)
67		007631-99-4	질산나트륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
	사린(O-Isopropyl methyl phosphonofiuoridate)
68		000107-44-8	사린 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
	염화시안(Cyanogen chloride)
69		000506-77-4	염화시안 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
비고 벤젠, 염화메틸, 시안화수소, 메틸 아크릴레이트, 알릴 클로라이드, 에틸렌디아민, 노말-부틸아민, 트리에틸아민, 에틸렌이민을 함유하는 혼합물질의 경우에는 대기압(1기압) 아래에서 인화점이 21℃ 이하인 물질을 사고대비물질의 범위에 포함시킨다. 이 경우 인화점의 수치는 태그밀폐식, 세타밀폐식 또는 클리블랜드 개방식 등의 인화점 측정기에 따라 1기압에서 측정한 수치 중 작은 수치를 말한다.