중증장애인생산품 구매목표 비율 및 생산시설 지정 등에 관한 기준

[시행 2026. 9. 2.] [보건복지부고시 제2026-185호, 2026. 9. 2., 일부개정.]

보건복지부(장애인자립기반과), 044-202-3325, 3330

제1조(목적) 이 고시는 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제7조제3항제2호와 「중증장애인생산품 우선구매 특별법 시행령」 제16조제4항에서 보건복지부장관에게 위임한 구매목표 비율, 중증장애인생산품 생산시설의 지정기준 및 재지정 유효기간에 관한 세부사항 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(구매목표 비율) 공공기관의 중증장애인생산품 구매목표 비율은 100분의 1.1로 한다.

제3조(지정 기준) ① 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제9조제1항에 따라 중증장애인생산품 생산시설(이하 "생산시설"이라 한다)로 지정받고자 하는 자는 다음 각호의 심사항목별 심사기준을 모두 충족하여야 한다.

1. 신청자의 적격성

2. 장애인근로자 고용 및 비율

3. 장애인근로자 생산 참여

4. 중증장애인생산품의 직접생산

② 제1항에 따른 심사기준은 지정 심사에 적용하며, 지정받은 생산시설은 지정 이후에도 이 기준을 항상 충족하여야 한다.

③ 제1항에 따른 심사기준의 충족 여부는 지정 신청일을 기준으로 판단한다.

④ 제1항의 심사항목별 심사기준은 별표 1과 같다.

⑤ 보건복지부장관은 「중증장애인생산품 우선구매 특별법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제17조에 따라 생산시설을 지정할 경우, 제1항의 기준을 충족하는지 확인하기 위하여 서류 및 현장심사를 실시할 수 있다.

⑥ 보건복지부장관은 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항에 따른 생산시설의 지정을 위한 심사를 즉시 중단하고 그 접수를 반려할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 해당 신청품목에 한하여 접수를 반려한다.

1. 신청일 기준으로 생산시설로 지정받고자 하는 자(이하 이 조에서 "신청자"라 한다)가 제1항제1호에 따른 기준을 충족하지 못하는 경우

2. 신청일 기준으로 신청자가 신청품목에 대한 인허가 서류를 보유하지 않은 경우

3. 신청자가 생산시설 지정 신청 및 심사를 위한 제출 자료를 위ㆍ변조하거나, 그 자료에 거짓 사실을 기재하여 제출한 경우

4. 그 밖에 부정한 방법으로 지정 신청을 하였을 경우

제3조의2(재지정 기준) ① 보건복지부장관은 법 제9조제1항에 따라 지정 유효기간이 만료되어 생산시설이 재지정받고자 하는 경우에는 제3조의 지정기준을 준용하여 심사할 수 있다.

② 보건복지부장관은 영 제17조에 따라 생산시설을 재지정할 경우 제1항의 기준을 충족하는지 확인하기 위하여 서류 및 현장심사를 실시할 수 있다. 다만, 지정 이후 소재지 변경 등의 변동사항이 없거나 행정처분 이력이 없는 등 현장확인을 위한 특별한 사유가 없는 경우에는 현장심사를 생략할 수 있다.

제4조(품목별 직접생산 확인기준) ① 제3조제1항제4호 및 같은 조 제4항에 따른 별표 1 ‘4. 중증장애인생산품 직접 생산’ 심사기준의 품목별 분류는 별표 2와 같다.

② 제1항에 따른 품목별 직접생산 확인기준 이외의 사항에 대하여는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조제2항에 따라 중소벤처기업부장관이 고시하는 ‘중소기업자 간 경쟁제품 직접생산 확인기준 별표 2’를 준용하며, 같은 법 제9조제4항에 따른 증명서로 갈음할 수 있다.

③ 보건복지부장관은 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직접생산을 인정할 수 있다.

1. 제1항 및 제2항에서 규정한 설비를 갖추지 않더라도, 그 설비와 동일한 기능을 처리할 수 있는 대체설비를 보유하고 있는 경우

2. 적절한 직무 배치와 공정관리를 통해 생산시설 소속 근로자의 노동력만으로도 제품을 생산하는 데 지장이 없는 경우

제5조(직접생산 확인증명) ① 생산시설 또는 공공기관이 계약 등을 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제4항 등에 따라 보건복지부장관에게 대상 물품의 직접생산 확인을 요청할 경우 별도의 증명서 발급 없이 「중증장애인생산품 우선구매 특별법 시행규칙」 제5조제1항에 따른 ‘중증장애인 생산품 생산시설 지정서’로 이를 갈음한다.

② 제1항에 따른 지정서의 기재사항이 변경되어 재신청하려는 생산시설의 장은 변경사유가 발생한 날부터 30일 이내에 지정서를 반납하고 재신청하여야 한다.

제6조(품목에 따른 중증장애인고용요건의 특례) ① 영 제16조제1항제2호 단서에 따라 중증장애인생산품 생산시설 지정 시 장애인 중 중증장애인이 100분의 30 이상이어야 하는 품목은 다음 각호와 같다.

1. 관공서 청사관리, 공공시설관리, 기타 공공기관이 행하는 시설물 관리에 대하여 계약 또는 대행의 형태로 위탁받아 제공하는 청소용역, 주차관리, 경비용역 등 서비스

2. 불법행위단속, 행사진행 등 공공기관이 수행하여야 할 사업을 계약 또는 대행의 형태로 위탁받아 제공하는 노무용역 등 서비스

② 제1항 각호에 해당하는 품목으로 지정받은 생산시설이 공공기관과 노무용역 계약을 체결하면서 종전 업체의 근로자를 고용승계한 경우 그 승계 인원의 10/100 이상의 장애인근로자(생산시설 소속의 기존 장애인근로자를 포함하지 아니함)를 추가 고용한 때에는 당해 용역계약 수행기간에 한해 제3조제1항제2호의 장애인근로자 고용 및 비율 기준의 적용을 유예할 수 있다.

제7조(재지정 유효기간) 재지정 유효기간 적용기준은 다음 각 호와 같다.

1. 유효기간 5년 : 영 제16조제3항제1호의 요건을 충족하고, 재지정 신청일로부터 이전 6개월 동안의 장애인 고용인원 평균이 직전 지정 또는 재지정 당시 고용인원보다 5명 이상 증가하거나 100분의 30 이상 증가한 경우

2. 유효기간 4년 : 영 제16조제3항제1호의 요건을 충족하고, 재지정 신청일로부터 이전 6개월 동안의 장애인 고용인원 평균이 직전 지정 또는 재지정 당시 고용인원보다 3명 이상 증가하거나 100분의 20 이상 증가한 경우.

3. 유효기간 3년 : 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 경우

제8조(규제의 재검토) 보건복지부장관은 「행정규제기본법」 제8조에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일을 기준으로 매 2년이 되는 시점(매 2년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제9조(재검토기한) 보건복지부장관은 이 고시에 대하여 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙  <제2026-185호, 2026. 9. 2.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 2]

중증장애인생산품 직접생산 확인 기준

1. 가스차단기	38. 생활가전세척서비스	75. 지하철 택배
2. 감열지	39. 선풍기	76. 차류
3. 건강기능식품	40. 세제류	77. 차선분리대
4. 견과류	41. 세차	78. 채소류
5. 고춧가루	42. 세탁	79. 비누
6. 곡류	43. 소금	80. 청소기
7. 공연	44. 소독방역	81. 칫솔류
8. 기념패	45. 쇼핑백	82. 카페
9. 꿀	46. 수공예카드	83. 커피류
10. 농산물	47. 수공예품(커피점토)	84. 커피점토
11. 누룽지	48. 수제청	85. 탄소섬유보강판
12. 누비 공예품	49. 숙박업	86. 탈취제
13. 단추	50. 신발	87. 택배
14. 달걀	51. 신선편이농산물	88. 판촉물인쇄
15. 대기전력차단콘센트	52. 쌀과자	89. 폐기물중간처리
16. 도시락	53. 농산물가공품	90. 업사이클 제품(폐현수막)
17. 도자기	54. 안마서비스	91. 포장용 테이프
18. 도장	55. 애니메이션	92. 프린터유지관리서비스
19. 두부류	56. 양초	93. 한지공예
20. 디자인 서비스	57. 오디오북	94. 향낭
21. 떡류	58. 옹기	95. 화물자동차운송주선사업
22. 삭제	59. 웹접근성 평가	96. 화장품
23. 망사 포대	60. 유지류	97. 화훼류
24. 모자	61. 유흡착재	98. 넉가래
25. 무대용 이동식 휠체어리프트	62. 이사용역	99. 눈삽
26. 문서파일류	63. 일회용품(일회용 나무젓가락)	100. 명함케이스
27. 물비누	64. 임산물	101. 옷걸이
28. 물티슈	65. 자동차임시번호판	102. 쓰레받기
29. 발효원액	66. 장작	103. 이동식 경사로
30. 방향제	67. 전선관 보호판	104. 전산업무
31. 배선용 꽂음접속기	68. 점자안내판	105. 제과제빵
32. 버섯류	69. 접지장치 조립품	106. DM발송
33. 범용세척제	70. 조경관리	107. 폴리프로필렌 포대
34. 보일러(온수매트)	71. 조명환풍기	108. 쓰레기봉투
35. 비닐케이스	72. 종이컵	109. 제설제
36. 살균소독수	73. 추출가공식품	- 이하여백 -
37. 상장케이스	74. 주차장 서비스

1	가스차단기

□ 품목 정의

타이머, 과열방지기 등을 부착하여 가스밸브를 자동으로 잠그는 기기를 생산하는 것. 가스누출, 과열 등 화재사고 방지용.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 금형	- 금형 제작 외주 가능	×
	2. 인두기	- 제품 조립 및 수리용도	○
	3. 조립용 기구(전동드라이버 등)	- 제품 생산용 공구	○
	4. 작업대(컨베이어)	- 제품 생산용 보조 설비	○
	5. 열풍기	- 열수축 튜브 등 관련	○
	6. 컴퓨터	- 자동제어 프로그램 설치용	○
	7. 파워서플라이	- 생산설비 가동용 장비	○
생 산 공 정	1. 상판, 하판조립		○
	2. 퓨즈콕 조립		○
	3. 내부부품 조립(배터리, PCB)		○
	4. 배터리케이스 조립		○
	5. 브래킷 조립		○
	6. 불량검사		○
	7. 포장 및 납품		○
자 격 사 항	1. 가스안전공사 공인 안전인증	- KAS공인 V체크마크 인증서 등	○
	2. 방송통신기자재등의 적합등록필증		○

□ 기타사항

2	감열지

□ 품목 정의

화학 물질을 표면에 발라 열을 가하면 색이 나타나는 종이를 생산하는 것. 출력 용지로 사용됨.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 감열지 슬리터기	- 감열지 원지 권취 및 재단용 설비	○
	2. 지관공급기	- 슬리터기에 지관 자동삽입	○
	3. 유압프레스	- 권취된 감열지를 평탄하게 만드는 설비	×
	4. 삼면포장기	- 완제품 포장용 설비	○
	5. 작업대		○
생 산 공 정	1. 원지 반입		○
	2. 재단		○
	3. 권취		○
	4. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

3	건강기능식품

□ 품목 정의

인체의 건강증진 또는 보건용도에 유용한, 영양소 또는 기능성분을 사용하여 가공한 식품을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 혼합기(드럼블렌더 등)	- 원료분말 혼합	○
	2. 유동층 과립기	- 건강기능용 유효성분을 균일하게 혼합	○
	3. 타정기	- 혼합성분을 알약형태로 가공	○
	4. 코팅기	- 정제에 피막 코팅(당의정 등)	○
	5. 정제선별기	- 완성된 정제의 분량 선별	○
	6. 계수기	- 병포장용 계량기	○
	7. 알약포장기	- PTP 형태등의 포장기	○
생 산 공 정	1. 원료 계량		○
	2. 혼합		○
	3. 타정	- 알약 형태로 가공	○
	4. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 건강기능식품전문제조업	○

□ 기타사항

- 상기 기준은 건강기능식품을 알약의 형태로 가공 및 판매하는 경우에 한하며, 그 외의 형태로 가공 및 판매하는 경우 별도 기준을 적용하여 심사할 수 있음

4	견과류

□ 품목 정의

먹을 수 있는 속 알맹이를 단단하고 마른 껍질이 감싸고 있는 과일류를 생산하는 것. 종종 '견과'로 불림

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 로스팅기(볶음기계)		○
	2. 포장기		○
	3. 금속검출기		○
	4. 건조·냉각기		○
	5. 포장기(실링기 등)		○
	6. 저울		○
생 산 공 정	1. 원물 검수 및 계량		○
	2. 로스팅		○
	3. 베리류 건조		○
	4. 로스팅 된 견과류 자연냉각		○
	5. 계량 및 분배		○
	6. 포장 및 납품		○
자 격 사 항	1. 식품제조가공업		○

□ 기타사항

- 로스팅 공정을 수행하지 않고 조리된 견과류를 구입하여 계량 이후 공정만 수행하는 경우, 별도 기준 적용하여 심사할 수 있음

5	고춧가루

□ 품목 정의

건조 고추를 빻아 식용 고춧가루를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 세척기	- 원료 표면 세척	○
	2. 건조기	- 건초 고추 생산용 건조장비(전기/가스) - 별도 건조기 없이 자연건조 할 수 있고 이 경우 건조장 등을 확인	○
	3. 분쇄기	- 건초고추 분쇄 및 제분	○
	4. 풀림기	- 뭉친 분쇄고추 풀기	○
	5. 고추씨분리기	- 분쇄고추에서 고추 씨 분리	○
	6. 금속검출기	- 고추가루에서 이물질 검출 및 제거	○
	7. 포장기(실링기 등)	- 식품용 포장기	○
	8. 작업대(이송용 컨베이어벨트 등)	- 원료 이송	×
생 산 공 정	1. 고추 세척 및 건조		○
	2. 건조된 고추 꼭지 및 이물 제거		○
	3. 분쇄		○
	4. 씨 분리		○
	5. 살균		○
	6. 검사(금속검출 등)		○
	7. 포장 및 납품		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업	○

□ 기타사항

- 고추 건조 공정을 수행하지 않고 건조된 고추를 구입하여 분쇄 이후 공정만을 수행하는 경우, 별도 기준을 적용하여 심사할 수 있음

6	곡류

□ 품목 정의

쌀·밀·보리 등 도정이 필요한 식용작물을 구입하고 도정 가공을 거쳐 완제품을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 정미기	- 원미 도정 설비	○
	2. 분리기	- 현미/백미 별도 생산시 현미 분리	×
	3. 선별기	- 도정 정도 및 등급에 따른 도정미 선별	×
	4. 색채선별기	- 깨진 쌀, 이물질 등을 선별	×
	5. 포장기	- 도정미 포장용 기기	○
	6. 지게차	- 원미 운반용	○
	7. 금속검출기	- 이물질 검출 및 제거	○
	8. 계량기	- 원미 및 도정미 계량용	○
생 산 공 정	1. 원곡 투입		○
	2. 원곡 선별(돌, 청치 등)		○
	3. 정미		○
	4. 정미 선별(금속, 싸래기 검출 등)		○
	5. 포장 및 납품		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 양곡가공업신고증 * 일정 생산량 이상 시 필수

□ 기타사항

- 고추 건조 공정을 수행하지 않고 건조된 고추를 구입하여 분쇄 이후 공정만을 수행하는 경우, 별도 기준을 적용하여 심사할 수 있음

7	공연

□ 품목 정의

음악, 무용, 연극 등을 관객 앞에서 보여주는 용역을 수행하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 공연용 장비(악기 등)	- 실연자의 공연용 장비	기타사항 참조
	2. 공연용 음향·영상장비	- 앰프, 보면대, 의상, 소품, 무대장비 등 공연용 지원장비	○
생 산 공 정	1. 작품 선정 및 관련자료 구입	- 악보, 대본, 안무집 등 구입	○
	2. 편집 및 파트 배분	- 편곡·편집 및 악기·배역 배분	○
	3. 장애유형별 악보·대본 작성 및 배분		○
	4. 연습		○
	5. 공연		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 공연용 장비 특성(악기 등의 가격, 관리 문제 등)상 악기를 연주자(=시설 근로자)가 자가 소유하는 경우, 현장심사 시 실기를 확인하고 시설의 ‘설비보유확인서’ 작성 필요

- 악기를 사용하지 않는 공연(합창, 무용, 연극 등)으로 지정받는 경우, 현장심사 시 시연을 통해 확인

8	기념패

□ 품목 정의

동판, 주석, 크리스탈 등으로 된 상채에 가공, 인쇄 등의 가공을 거쳐 기념패를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 디자인용 PC 및 SW	- 문구, 도안 등을 제작 또는 입력	○
	2. 기념패용 인쇄기(실크인쇄기, 평판인쇄기, 레이저조각기 중 1종 이상)	- 상패에 문구, 도안 등을 인쇄할 수 있는 설비	○
	3. 작업대	- 인쇄 및 가공작업을 수행하기 위한 작업대	×
생 산 공 정	1. 원부자재 구입(동판, 주석, 크리스탈 등)		○
	2. 가공		○
	3. 조각, 커팅, 인쇄 등		○
	4. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 실크인쇄기, 평판인쇄기, 레이저조각기 외의 상패에 문구, 도안 등을 인쇄할 수 있는 설비가 있는 경우에는 현장에서 실기를 확인하고 별도 기준을 적용하여 심사할 수 있음

9	꿀

□ 품목 정의

꿀을 채집 및 가공하여 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 벌통(소비통)	- 채집용 꿀벌집	○
	2. 채밀기	- 벌통에서 꿀을 추출하는 기구	○
	3. 소분용 용기 및 병입기	- 추출한 꿀을 병입하기 위한 기구	○
생 산 공 정	1. 벌집(소비통) 관리		○
	2. 벌집 운반 및 채밀(꿀 채집) 준비		○
	3. 채밀		○
	4. 분류 및 이물질 제거		○
	5. 병입 및 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

10	농산물

□ 품목 정의

노지에 농산물을 재배 및 수확하여 상품화 하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 트랙터	- 밭갈이 등을 위한 동력장비	○
	2. 관리기	- 밭고랑, 이랑, 제초 등 다목적 기구	×
	3. 경운기	- 작물 및 흙 운반기구	×
	4. 배토기	- 밭고랑, 이랑 작업용 기구	×
	5. 구굴기 또는 굴삭기	- 토목작업용 기구	×
	6. 수확기	- 땅속 작물을 자동으로 수확하는 기구	×
생 산 공 정	1. 경지관리 및 비료사용		○
	2. 식재		○
	3. 작물 관리(결순 손질, 잡초 제거)		○
	4. 수확		○
	5. 검사, 분류 및 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 재배할 작물에 따라 현장 시연 및 설명을 확인하고 생산설비 및 공정을 달리 적용할 수 있음

11	누룽지

□ 품목 정의

곡류를 눌어붙게 조리하여 생산하는 부식류

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 밥솥	- 밥을 짓는 솥	○
	2. 저울	- 물체의 무게나 질량을 측정하는 기구	○
	3. 초밥기계(밥 계량 및 성형용)	- 누룽지 모양을 성형하는 기구	×
	4. 누룽지 압축기	- 밥을 눌러주는 기계 ※ 압축기가 없는 경우 대량 생산 시연 확인 필요	해당 시
	5. 포장기(실링기 등)	- 물건을 포장하는 기계	○
생 산 공 정	1. 쌀 세척 및 잡곡배합		○
	2. 밥짓기		○
	3. 성형		○
	4. 압축가열		○
	5. 건조		○
	6. 계량 및 포장		○
자 격 사 항	1. 영업등록증(식품제조가공업)		○

□ 기타사항

12	누비공예품

□ 품목 정의

누비공예품의 직접생산은 원자재(솜, 원단 등)를 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 마름질 및 누비(두 겹의 옷감 사이에 솜을 넣거나 넣지 않은 상태에서 2~3땀씩 직선으로 바느질을 하여 두 겹의 옷감이 따로 놀지 않도록 고정) 후 각 제품의 형태에 따라 재단, 재봉, 검수, 다림질 등 하여 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 본봉기(본봉기, 칼본봉기 등)	- 제품을 봉제·합봉하는 기계 ※ 최소 3기 이상	○
	2. 특종기(쌍침기, 오바로크기 등)
	3. 특수재봉기(상하송미싱기, 삼봉기 등)
	4. 재단기	- 원단을 치수에 맞게 절단하는 기계	○
	5. 작업대	- 작업자가 작업하는 테이블 ※ 현장 보유 시 인정	○
생 산 공 정	1. 마름질	- 솜, 원단 등 1차 재단	○
	2. 누비		○
	3. 재단		○
	4. 재봉		○
	5. 검수		○
	6. 다림질		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 생산품 및 공정 시연에서 누비무늬가 확인되지 않는 경우「피복류」혹은 「공예품」으로 지정

13	단추

□ 품목 정의

단추의 직접생산은 원자재를 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 단추가공기	- 단추의 구멍을 뚫는 기계	○
	2. 단추세척기	- 단추를 세척하는 기계	○
	3. 단추선별기	- 세척한 단추를 골라내는 기계	○
	6. 탈수기	- 물을 제거하는 기계	×
생 산 공 정	1. 재료투입		○
	2. 가공		○
	3. 세척		○
	4. 선별		○
	5. 연마/광내기/건조		해당 시
	6. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 시설이 생산하고자 하는 제품에 따라 연마기, 광내기 공정 수행 및 설비를 갖춰야 함

14	달걀

□ 품목 정의

달걀의 직접생산은 보유 생산시설과 인력을 활용하여 달걀 생산이 가능한 닭을 사육하거나 성계를 매입하여 달걀을 생산 또는 구입하여 처리하고 판매하는 하는 것을 말함

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 양계시설	- 닭을 사육하는 장소(축사 등)	○
	2. 급수시설	- 식수를 제공하는 설비	○
	3. 급이시설	- 모이(사료)를 주는 설비	○
	4. 사료충진기	- 사료를 채워주는 기기	○
	5. 세척기	- 달걀을 세척하는 기기	○
	6. 선별기	- 이물질이 제거된 달걀 분류	○
	7. 난각인쇄기(마킹기)	- 난각에 날짜 등을 인쇄	○
	8. 포장기(실링기 등)	- 제품을 포장하는 기기	○
	9. 환기시설	- 공기를 환기시켜주는 기기	○
	10. 보관설비(냉장고 등)	- 제품을 보관하는 기기	○
생 산 공 정	1. 사육		○
	2. 수거		○
	3. 세척		○
	4. 분류 및 이물질 제거		○
	5. 난각코드 표기	- 산란일자, 생산농장 고유번호, 사육환경	○
	6. 냉장보관 및 출하		○
자 격 사 항	1. 축산업등록증	- 축사면적 10㎡ 이하일 시 생략 가능	해당 시
	2. 식용란수집판매업	- 식용란선별판매업자에게 전량 판매하는 경우 생략 가능 - 달걀을 모두 집단급식소 식품판매업자에게 판매할 경우 생략 가능	해당 시

□ 기타사항

15	대기전력차단콘센트

□ 품목 정의

대기전력차단콘센트의 직접생산은 생산시설이 보유한 금형을 사용하여 원자재를 생산하거나 구입하여, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단, 조립, 검사 등 하여 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 합성수지성형설비(금형 포함)	- 케이스 등을 본뜨는 장비 ※외주가능	×
	2. 프레스설비	- 케이스 등을 절단하는 장비	×
	3. 조립설비	- 제품을 조립하는 기기	○
	4. 마이크로미터	- 두께를 측정하는 장비	○
	5. 버니어캘리퍼스	- 치수를 측정하는 장비	○
	6. 절연저항기	- 전기기기나 배선의 절연검사를 위해 절연저항을 측정하는 설비	○
	7. 내전압시험기	- 발전기의 내전압시험을 위한 설비	○
	8. 전압계	- 직류 또는 교류의 전압을 측정하는 기계	○
	9. 전류계	- 전기회로의 직류 또는 교류전류의 크기를 측정하는 기계	○
	10. 전력계	- 직류 또는 교류의 전기회로를 측정하는 기계	○
	11. 열전대온도계 또는 기록온도계	- 온도를 측정하는 설비	○
생 산 공 정	1. 절단	- 전선 등 원부자재 가공	○
	2. 케이스 가공		×
	3. 조립		○
	4. 검사		○
	5. 포장		○
자 격 사 항	1. 전기용품안전인증서		○

□ 기타사항

16	도시락

□ 품목 정의

도시락의 직접생산은 원자재를 구입하여, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 세척, 손질, 조리 등 하여 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 국솥	- 국을 담는 솥	○
	2. 밥솥	- 밥을 담는 솥	○
	3. 가열조리기(가스, 전기레인지, 오븐기, 튀김기 등)	- 조리 시 가열하는 기기	○
	4. 소독기	- 조리기구를 소독하는 기기	○
	5. 포장기(실링기 등)	- 포장하는 기기	○
	6. 칼, 도마, 싱크대 등	- 음식을 조리(절단)하는 기기 ※현장 보유 시 인정	○
생 산 공 정	1. 재료손질		○
	2. 세척		○
	3. 조리(밥, 국, 찬, 김치 등)		○
	4. 포장		○
	5. 배송		○
자 격 사 항	1. 영업등록증	- 식품제조가공업	○

□ 기타사항

- 위 심사기준은 밥, 국, 반찬을 담은 도시락 생산에 대한 기준임

17	도자기

□ 품목 정의

도자기의 직접생산은 고령토 등 원자재를 보유 생산시설과 인력을 활용하여 반죽, 성형, 소성 등 하여 완제품을 생산하는 것. 황토를 이용하여 질그릇·오지그릇을 생산하는 것은 옹기로 분류함.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 가마(전기, 가스, 전통식 등)	- 도자기, 기와 등을 구워 내는 시설	○
	2. 토련기	- 황토를 반죽하는 설비	○
	3. 물레(수동, 자동 등)	- 옹기 성형에 필요한 설비	○
	4. 교반기	- 황토에 부자재등을 넣어 섞는 장비	○
	5. 천공기	- 황토 가공(구멍뚫기) 장비	×
	6. 도판기	- 황토를 넓고 얇게 펴는 장비	○
	7. 굽갈이	- 제품 바닥을 가공하는 장비	○
	8. 굽닦기	- 제품 바닥의 잿물을 닦는 장비	○
	9. 제유기	- 도자기 겉에 유약을 바르는 기기	○
생 산 공 정	1. 토련	- 흙 반죽	○
	2. 성형	- 물레, 펀칭 등	○
	3. 건조		○
	4. 초벌		○
	5. 중간가공	- 유약도포 색칠, 전사 등	○
	6. 재벌		○
	7. 검수		○
	8. 납품		○
자 격 사 항	1. 시험성적서	- 식기를 생산할 경우 필수. 식품용 기구 및 용기포장 공정에 따름	해당 시
	2. 도자기공예기술사		×

□ 기타사항

- 상기 기준 상 설비 중 토련기, 도판기, 굽갈이, 굽닦기, 제유기 등의 설비를 보유하지 않고 인력으로 직접 작업하는 경우, 현장에서 모든 공정을 직접 시연하여 설비 보유를 대체할 수 있음

18	도장

□ 품목 정의

도장의 직접생산은 원자재를 구입하여, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 문무 및 도안 등을 조각하여 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 조각기(고무인 제작기 등)	- 도장용 자재에 문구 및 도안을 조각하는 기기	○
	2. 컴퓨터	- 도장에 찍어낼 모양을 디자인하는 기기	○
생 산 공 정	1. 수주 및 디자인		○
	2. 제작		○
	3. 검사		○
	4. 포장		○
	5. 납품		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 자동화설비 없이 인장을 조각하는 경우 현장에서 공정을 직접 시연하여 설비 보유를 대체할 수 있음

19	두부류

□ 품목 정의

두부류의 직접생산은 원자재인 콩을 구입하여, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 세척, 가열, 성형 등 하여 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 마쇄기	- 콩을 분쇄하는 장비	○
	2. 가열기	- 조리기구를 가열하는 기기	○
	3. 여과기	- 으깬 콩을 물과 분리하는 기기	○
	4. 공정별 용기	- 가열, 불림, 응고, 간수제거 등	○
	5. 성형기	- 모양을 본뜨는 기기	○
	6. 절단기	- 두부를 자르는 기기	○
	7. 포장기	- 포장하는 기기	○
	8. 살균기	- 두부를 살균하는 기기	○
	9. 냉각기	- 두부를 차갑게 냉각하는 기기	○
	10. 세척기	- 두부를 세척하는 기기	○
	11. 금속검출기	- 금속을 검출하는 기기	○
생 산 공 정	1. 콩 선별 및 계량		○
	2. 세척		○
	3. 침지(불리기)		○
	4. 마쇄(갈기)		○
	5. 가열(끓이기)		○
	6. 여과		○
	7. 응고(간수 투입)		○
	8. 압착 및 성형		○
	9. 간수 제거		○
	10. 절단		○
	11. 살균 및 냉각		○
	12. 검사 및 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업	○

□ 기타사항

- 벌크형 또는 판두부 판매 시 포장공정 생략 가능

20	디자인서비스

□ 품목 정의

이미지, 도안 등을 창작하여 판매하는 용역 서비스

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 미술용품	- 붓, 물감 등의 물품을 그리는 용품 - 실물 미술용품 없이 CG 제작 시 PC 및 관련 SW 확인	○
	2. PC	- 그린 그림을 화면으로 볼 수 있는 장비	○
생 산 공 정	1. 기획		○
	2. 아트워크	- 원화작업 등	○
	3. 디자인(이미지 데이터화 등)		○
	4. 인쇄 및 제작		×
	5. 포장 및 납품		○
자 격 사 항	1. 예술활동증명확인서	- 품목별 장애인근로자 중 최소 2인 이상	○

□ 기타사항

21	떡류

□ 품목 정의

떡류의 직접생산은 원자재를 구입하여, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 분쇄, 성형 찜 등 하여 완제품을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 세척기	- 재료 세척	○
	2. 분쇄기	- 재료 분쇄(분말을 이용해 제조하는 경우 생략 가능)	○
	3. 조리기(찜기, 튀김기, 탕비기 등)	- 떡 조리	○
	4. 성형기	- 떡 성형	○
	5. 포장기	- 상품포장	○
	6. 검사설비		○
	7. 솥		×
	8. 믹서	- 반죽 믹스	○
생 산 공 정	1. 계량		○
	2. 세척		○
	3. 분쇄	(분말을 이용해 제조하는 경우 생략 가능)	○
	4. 배합 및 반죽		○
	5. 조리(찜, 굽기, 튀기기 등)		○
	6. 성형 및 분할		○
	7. 검사		○
	8. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업	○

□ 기타사항

23	망사포대

□ 품목 정의

야외 거치용 망사형 포대를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 오바로크	- 원단 봉제	- 최소 2기 이상 - 현장 시연 필요
	2. 봉제기(쌍침, 단침)	- 원단 봉제
	3. 미싱기	- 원단 봉제
	4. 재단기	- 원단 재단	○
	5. 아일렛 기기	- 원단 타공 및 마감용 금속 테두리 삽입	○
	6. 재단작업대		○
	7. 포장기(벤딩기)	- 상품 포장	○
생 산 공 정	1. 원단(망사포) 재단		○
	2. 봉재		○
	3. 아일렛 작업		○
	4. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

24	모자

□ 품목 정의

모자를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 재단기	- 원단 재단	○
	2. 봉제기(본봉, 사절, 쌍침 등)	- 원단 봉제	○
	3. 오바로크기(인타로크, 오바로크 등)	- 원단 봉제	○
	4. 단추달이(아일렛, 스냅기 등)	- 타공 및 부속품 결합	○
	5. 치수기	- 치수 측정	○
생 산 공 정	1. 원단 재단		○
	2. 봉제(본봉, 오바로크, 사절)		○
	3. 손질(끝단 정리, 다림질 등)		○
	4. 검사		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

25	무대용이동식휠체어리프트

□ 품목 정의

무대용 이동식휠체어리프트를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 조립용 공구	- 부품 조립	○
	2. 조립용 렉	- 부품 조립	○
	3. 컴퓨터	- 사무용 PC	○
생 산 공 정	1. 설계		○
	2. 발주 및 부품 검수		○
	3. 조립		○
	4. 검수		○
	5. 배송 및 설치		○
자 격 사 항	1. 시험성적서	- 외관치수, 하중, 속도, 경사기울기 등에서KTL(한국산업기술시험원) 19-037920-01-1 에 준하는 성능 보유 확인 필요	○
	2. 방송통신기자재 적합등록필증	- KC 인증	○

□ 기타사항

26	문서파일류

□ 품목 정의

정부화일, 클리어화일, 결재판, 문서보존상자, 보존용표지, 진행문서파일 등 을 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 재단기	- 원지 재단	2종 이상 보유
	2. 성형설비(펀칭, 몰딩, 고주파 성형, PVC성형 등)	- 원지 가공
	3. 접착설비(융착설비)	- 파일 접착
	4. 리베팅기	- 파일 장식 및 부자재 부착
	5. 인쇄설비	- 원지 가공
	6. 조립설비	- 부속품 조립
생 산 공 정	1. 원지가공(재단, 절단 등)		○
	2. 성형/가공	- 펀칭, 지네발, 초음파 융착, 합지, 접착 등)	○
	3. 검사		○
	4. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

27	물비누

□ 품목 정의

신체 세척용 물비누를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 교반기	- 원료 용해 및 혼합	○
	2. 충진기	- 제품 충진	○
	3. 포장설비	- 제품 포장	○
	4. 저장설비	- 제품 보관	○
생 산 공 정	1. 원료검사 및 계량		○
	2. 용해 및 혼합		○
	3. 반제품검사		○
	4. 충진 및 포장		○
	5. 검사		○
	6. 납품		○
자 격 사 항	1. 화장품제조판매업 등록필증		○

□ 기타사항

28	물티슈

□ 품목 정의

위생용 물티슈를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 물티슈기계	- 권취, 절단기능 포함	○
	2. 정수기	- 정수	○
	3. 포장기	- 제품 포장	○
	4. 금속검출기	- 금속검출	○
	5. 멸균기	- 소독	○
	6. 집진기	- 미립자 제거	X
생 산 공 정	1. 정수		○
	2. 원단 권취		○
	3. 접기 / 절단		○
	4. 검사		○
	5. 포장		○
자 격 사 항	1. 위생용품제조업신고증		○

□ 기타사항

29	발효원액

□ 품목 정의

식자재 등을 발효시킨 원액을 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 발효장비	- 항아리, 저장탱크 등	○
	2. 여과장비	- 여과용 장비 또는 망, 천 류 등	○
	3. 가열기기	- 살균기능	○
	4. 충진기	- 제품 충진	○
	5. 포장기(캡핑, 실링기 등)	- 밀봉기능	○
	6. 라벨기	- 라벨 부착	×
	7. 탈수기	- 과실 탈수	×
생 산 공 정	1. 원부자재 검수 및 세척		○
	2. 발효		○
	3. 살균 및 여과		○
	4. 충진		○
	5. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업등록증	식품제조가공업	○

□ 기타사항

30	방향제

□ 품목 정의

방향제를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 중탕기	- 원료 중탕	×
	2. 가열기	- 원료 녹이기	×
	3. 계량기(저울, 계량컵 등)	- 원료 계량	○
	4. 교반기	- 용해 원료 섞기	○
	5. 포장기(실링기 등)	- 상품 포장	○
생 산 공 정	1. 원료배합		○
	2. 원료주입		○
	3. 제품포장		○
자 격 사 항	1. 자가품질검사서	- 생활화학제품및 살생물제의 안전관리에 관한 법률에 따른 KC인증용

□ 기타사항

31	배선용꽂음접속기

□ 품목 정의

여러 개의 플러그를 꽂을 수 있게 만든 이동식 콘센트(멀티탭)를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 합성수지성형설비	- 외주가능	×
	2. 프레스설비	- 외주가능	×
	3. 조립설비	- 부품 조립·연결을 위한 설비	○
	4. 마이크로미터	- 치수 측정설비	○
	5. 캘리퍼스	- 치수 측정설비	○
	6. 절연저항기	- 절연검사를 위한 측정설비	○
	7. 내전압시험기	- 고전압을 사용한 절연상태 측정설비	○
	8. 전압계	- 전압 측정설비	○
	9. 전류계	- 전류 측정설비	○
	10. 전력계	- 전력 측정설비	○
	11. 열전대온도계 또는 기록온도계	- 온도 측정설비	○
	12. 초음파 융착기	- 부품 및 피복 고정	×
생 산 공 정	1. 전선류 재단	- 전선 등 원부자재 전가공	○
	2. 케이스 가공		○
	3. 조립		○
	4. 검사		○
	5. 포장		○
자 격 사 항	1. 전기용품안전인증서		○

□ 기타사항

- 15. 대기전력차단콘센트와 유사하여 제품 특성에 따라 지정

32	버섯류

□ 품목 정의

버섯을 재배하여 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 버섯재배사	- 온도조절기능 포함	○
	2. 균상	- 버섯재배를 위한 곰팡이 균(및 재료목)	○
	3. 수분공급기(가습기 등)	- 가습기 등 수분공급을 위한 설비	○
	4. 저온저장고	- 버섯 저장을 위한 설비	○
	5. 후가공 설비(건조, 분쇄 등)	- 건조기, 분쇄기 등 버섯 가공을 위한 설비	×
생 산 공 정	1. 배지 입고		○
	2. 종균입상		○
	3. 종균 생육 및 뒤집기		○
	4. 솎음		○
	5. 수확		○
	6. 후가공(건조, 분쇄 등)		○
	7. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업등록증	- 식품제조가공업(건조가루 등 버섯 가공식품 생산시)	해당 시

□ 기타사항

33	범용세척제

□ 품목 정의

(신체 세척용이 아닌)설비, 실내 사용 용도의 세척제를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 교반기	- 재료를 섞기 위한 설비	○
	2. 저점도 교반기	- 저점도 재료를 섞기 위한 설비	×
	3. 충진기	- 용기에 제품을 담는 설비	○
	4. 계량기(저울 등)	- 제품 무게 측정을 위한 설비	○
	5. 포장기(실링기 등)	- 완제품 포장을 위한 설비	○
생 산 공 정	1. 원료계량		○
	2. 원료 교반(용해)		○
	3. 반제품검사		○
	4. 충진		○
	5. 포장 및 출하		○
자 격 사 항	1. 안전인증대상생활화학제품 확인결과서	- 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」에 따름	○
	2. 안전기준 적합확인 신고증명서		○

□ 기타사항

34	보일러(온수매트)

□ 품목 정의

온수매트 전용 온도조절설비

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 조립설비	- 부품 조립·연결을 위한 설비	○
	2. 내전압기	- 고전압을 사용한 절연상태 측정설비	○
	3. 파워메타	- 전압, 전류, 전력 등을 측정하는 설비	○
	4. EMF 측정기	- 전자기장 안전측정용 설비	○
	5. AVR(자동전압조정기)	- 출력 전압을 일정하게 유지시키는 설비	○
생 산 공 정	1. 설계 및 원부자재 준비		○
	2. 조립 및 결합	- 온수매트 생산공정 미포함	○
	3. 검사		○
	4. 포장		○
자 격 사 항	1 .KC인증(전기용품안전확인신고)		○
	2. 방송통신기자재등의 적합등록필증		○

□ 기타사항

- 온수매트(가정용 전기담요)를 데우기 위한 보일러(온도조절장비) 만을 지정함

- 본 품목에서는 보일러 파트를 제외한 온수매트는 외주생산이 가능하며, 온수매트의 직접생산 설비 및 공정을 포함하지 않음. 온수매트를 직접생산 하는 경우 별도 기준을 적용하여 심사할 수 있음

35	비닐케이스

□ 품목 정의

문서 혹은 물품 소지를 위한 비닐소재의 보관용 케이스(명찰, 결재판, 여행용세트 등)

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 고주파융착기	- 고주파로 재료를 접착하는 설비	○
	2. 원단공급기	- 원단을 공급하는 설비	○
	3. 기타 융착기	- 재료를 접착하는 설비	×
	4. 작업대	- 작업을 위한 받침 설비	○
	5. 후가공용 공구(절단, 재단기)	- 절단기, 재단기 등 가공을 위한 설비	○
생 산 공 정	1. 원단입고		○
	2. 융착		○
	3. 절단, 재단 등		○
	4. 후가공		×
	5. 포장 및 납품		○
자 격 사 항

□ 기타사항

-

36	살균소독수

□ 품목 정의

기구 및 용기·포장을 살균·소독할 목적으로 사용되어 간접적으로 식품에 이행될 수 있는 물질을 제조·가공하는 영업

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 소독수 생성장비	- 미산성 차아염소산수 등 생산설비	○
	2. 검사장비	- PH 검사 등 살균소독수 검사설비	○
	3. 수위감지센서		○
	4. 충진기	- 용기에 제품을 담는 설비	○
	5. 정수장치		○
	6. 작업대	- 작업을 위한 받침 설비	○
	7. 저장탱크		○
생 산 공 정	1. 전해질 혼합		○
	2. 소독수생산		○
	3. 충진		○
	4. 수분제거		○
	5. 검사		○
	6. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품첨가물제조업	○
	2. 의약외품 제조업 신고서		○

□ 기타사항

- 위 기준은 「살균소독수」 중 ‘미산성 차아염소산수’의 생산에 대한 기준이며 그 외 살균소독수의 경우 별도의 기준을 적용하여 심사할 수 있음

37	상장케이스

□ 품목 정의

상장 등 문서의 보관을 위한 전용 케이스를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 접착용 장비	- 싸바리 등 원부자재 접착을 위한 설비	○
	2. 재단기	- 원지 등을 치수에 맞게 자르기 위한 설비	○
	3. 금박기	- 금박 새김 설비	×
	4. 포장 및 라벨기	- 제품의 포장, 상표 인쇄를 위한 설비	○
	5. 압축기	- 원부자재를 부착·조립하기 위한 설비	○
	6. 절단가공	- 귀따기 등 원부자재 절단을 위한 설비	○
생 산 공 정	1. 원단 재단		○
	2. 띠지, 합지 제작		○
	3. 접착작업		○
	4. 중간가공	- 절단, 재단 등	○
	5. 면지, 띠지 조립작업		○
	6. 프레싱 및 금박인쇄	- 완자, 형압, 음박, 금박 등	○
	7. 검수		○
	8. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

38	생활가전세척서비스

□ 품목 정의

생활가전(에어컨, 비데, 세탁기 등)의 내·외부 세척서비스.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 초미립자살포기	- 약품 등을 미세입자형태로 분무하는 설비	×
	2. 습건식 진공청소기	- 이물질 흡입에 쓰이는 설비	○
	3. 미세분무기	- 약품 등을 미세입자형태로 분무하는 설비	○
	4. 초미립자연분무기	- 약품 등을 미세입자형태로 분무하는 설비	×
	5. 이동식고압세척기	- 이물질 박리 및 세척작업에 쓰이는 설비	○
	6. 사다리	- 천장형 에어컨에 한함	×
생 산 공 정	1. 세척장비 준비		○
	2. 세척대상 생활가전 분해		○
	3. 세척 및 건조		○
	4. 세척대상 재조립 및 작동상태 확인		○
	5. 정리		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 현장심사 시 스탠드형 에어컨으로 현장시연할 경우, 지정서에 "스탠드형 에어컨에 한함"을 명시함

39	선풍기

□ 품목 정의

선풍기를 직접 제조 생산 및 판매하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 조립설비	- 부품 조립·연결을 위한 설비	○
	2. 라벨분리기	- 라벨스티커 분리기	×
	3. 납땜설비	- 제품 결합을 위한 납땜설비	○
	4. 밴딩기	- 제품 포장을 위한 묶음 설비	×
	5. 파워메타	- 전압, 전류, 전력 등을 측정하는 설비	○
	6. 내전압시험기	- 고전압을 사용한 절연상태 측정설비	○
생 산 공 정	1. 부품조립(1차조립)		○
	2. 기판조립(납땜)		○
	3. 케이블정형		○
	4. 베이스조립(2차 조립)		○
	5. 내전압검사		○
	6. 커버 조립(3차 조립)		○
	7. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

40	세제류

□ 품목 정의

식기, 조리도구 등의 세척을 위한 세제를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 교반기	- 재료를 섞기 위한 설비	○
	2. 계량기	- 제품 무게 측정을 위한 설비	○
	3. 충진기	- 용기에 제품을 담는 설비	○
	4. 포장기(실링기)	- 완제품 포장을 위한 설비	○
생 산 공 정	1. 원료계량		○
	2. 교반		○
	3. 계량 및 충진		○
	4. 실링		○
	5. 포장 및 검사		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 위생용품 제조업	○

□ 기타사항

41	세차

□ 품목 정의

자동차·건설기계 등 운송장비의 내·외부를 세척하는 서비스

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 진공청소기	- 차량 내부의 먼지 등 이물질을 제거하는 기기	○
	2. 고압세척기	- 고압의 물로 차량 외부를 세척하는 기기	○
	3. 스팀세척기	- 증기 등으로 차 외부를 세척하는 기기	×
	4. 분무기	- 물을 뿌리는 기기	○
	5. 핸드폴리셔	- 차량 외부의 광택을 내는 기기	×
	6. 연막청소기	- 차량 내부를 소독하는 기기	×
	7. 사이크로폴리셔	- 고압 분무 세차 기기	×
생 산 공 정	1. 내부세차		○
	2. 외부세차		○
	3. 스팀세차		×
	4. 유리세척		○
	5. 타이어세척		○
	6. 광택작업		×
자 격 사 항	1. 폐수배출시설신고증	- 고정된 장소에서 세차업을 할 경우	해당 시

□ 기타사항

42	세탁

□ 품목 정의

의류, 기타 섬유제품이나 피혁제품 등을 세탁하는 영업

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 세탁기	- 때묻은 옷이나 가죽 따위를 물이나 약품 따위에 빠는 기기	○
	2. 건조기	- 물기나 습기를 말려서 없애는 기기	○
	3. 탈수기	- 젖은 옷 등의 수분을 제거하는 기기	○
	4. 보일러	- 세탁용 물 등을 데우는 기기	○
	5. 아이로너	- 세탁물을 다리는 기기	×
	6. 폴딩기	- 세탁물을 접는 기기	×
	7. 미싱	- 세탁물을 수선하는 기기	×
	8. 운반차량	- 세탁물을 수거·운반·납품하는 기기	×
생 산 공 정	1. 세탁물 수거		○
	2. 분류		○
	3. 세탁		○
	4. 건조		○
	5. 폴딩(시트류)		○
	6. 다림		○
	7. 운송용 포장		○
자 격 사 항	1. 세탁업 영업신고증		○

□ 기타사항

-‘의료기관 세탁물 처리업’으로 지정받을 경우 관련법령에 의거한 별도의 심사기준을 적용할 수 있음

43	소금

□ 품목 정의

원료 소금을 이용하여 부재료 등을 혼합하고 소매 판매용(식용, 제설용 등) 제품을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 혼합기	- 원료 소금을 혼합하는 기기	○
	2. 계량기	- 제품의 무게를 계량하는 기기	○
	3. 온도계	- 건조 및 보관시 원료 온도를 측정하는 기기	○
	4. 건조기	- 제품의 수분을 건조시키는 기기	○
	5. 금속검출기	- 제품 중 금속을 검출하는 기기	○
	6. 포장기	- 실링기, 밴딩기 등 원료 포장하는 설비	○
	7. 선별기	- 돌 등 이물질 제거 기기	○
생 산 공 정	1. 원료소금 투입		○
	2. 이물질제거		○
	3. 부재료 혼합	- 조미, 가미용 분말 등 투입	○
	4. 계량 및 병입		○
	5. 검사	- 금속검출 등	○
	6. 포장		○
자 격 사 항	영업신고증	식품제조가공업	○

□ 기타사항

- 위 심사기준은 소금을 직접 생산(천일염, 자염, 암염 등)하지 않고 혼합하여 판매하는 것을 대상으로 함

44	소독방역

□ 품목 정의

건물을 전용 장비를 이용하여 소독 및 방역 하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 초미립자살포기	- 감염병예방법 시행규칙에 따름	○
	2. 연막소독기 2기 이상		○
	3. 분무기 3기 이상		○
	4. 방독면 및 보호용 안경 5기 이상		○
	5. 보호의 5기 이상		○
	6. 진공청소기 등 청소도구		○
생 산 공 정	1. 현장조사 및 소독계획 수립		○
	2. 연막소독		○
	3. 초미립자소독		○
	4. 살균		○
	5. 현장 정리		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 소독업신고증	○

□ 기타사항

45	쇼핑백

□ 품목 정의

종이 등으로 만들어진 쇼핑백을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 아일렛기	- 소핑백에 끈달이용 구멍을 뚫는 기기	1기 이상
	2. 타공기	- 소핑백에 끈달이용 구멍을 뚫는 기기
	3. 상접기	- 쇼핑백을 접어주는 기기	×
	4. 인쇄기	- 쇼핑백에 디자인 등을 인쇄하는 기기	×
생 산 공 정	1. 원단가공	- 재단, 인쇄 등	외주 가능
	2. 상접기		○
	3. 하단작업		○
	4. 종이지지대/속지 삽입 및 붙이기		○
	5. 타공작업	- 아일렛기를 이용한 타공-아일렛 작업 동시 수행 포함	○
	6. 끈달기		○
	7. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 쇼핑백의 형상 및 원단의 종류, 끈 형태 등에 따라 일부 공정을 생략 또는 추가할 수 있으며, 그런 경우 현장심사 시 시연 및 완제품 등을 통해 기준을 달리 적용할 수 있다.

46	수공예카드

□ 품목 정의

수작업으로 공예카드를 제작하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1, 접착제	- 속지와 겉지 등을 접착하는 물질	○
	2. 회화도구	- 속지에 붙이는 그림 등을 그리는 도구	○
생 산 공 정	1. 삽화 그리기		○
	2. 삽화 가공	- 낙관, 한지작업 등	○
	3. 속지 제작	- 카드에 삽화 부착	○
	4. 카드 제작	- 카드 속지와 겉지 부착	○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 카드 등 원부자재 외주가공 허용

47	수공예품(커피점토)

□ 품목 정의

커피원두 찌꺼기로 만든 점토로 공예품을 수제작하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 연마기(샌딩기)	- 건조된 제품의 표면을 다듬는 기기	○
	2. 몰드	- 제품을 생산하기 위한 틀	○
	3. 실링기	- 제품의 포장지를 열로 접착하는 기기	○
	4. 건조기	- 제품을 건조시키는 기기	○
	5. 커피점토 제조설비	- 제품을 생산하기 위한 원재료(점토)를 제조하는 기기(반죽기 등)	×
생 산 공 정	1. 점토 반죽		○
	2. 수공예품 제조		○
	3. 건조		○
	4. 연마(샌딩)		○
	5. 후가공(물광)		○
자 격 사 항

□ 기타사항

48	수제청

□ 품목 정의

과일을 가공하고 설탕 등을 첨가하여 청을 만드는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 절단기	- 제품에 맞게 원재료를 절단하는 기기	○
	2. 소독기	- 생산설비를 소독하는 기기	○
	3. 가열장비(소독용)	- 소독 시 가열하기 위한 기기	○
	4. 계량장비	- 원재료 배합 시 사용하는 기기	○
	5. 작업대	- 원재료 손질 시 사용하는 도구	○
	6. 냉장고	- 원재료 또는 완제품을 보관하는 기기	○
생 산 공 정	1. 과일 검수 및 세척		○
	2. 건조		○
	3. 절단 및 중간가공(씨 제거 등)		○
	4. 설탕투입		○
	5. 숙성		○
	6. 병입		○
	7. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업등록증(식품제조가공업)

□ 기타사항

49	숙박업

□ 품목 정의

객실 대여 및 제반시설 관리를 담당하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 숙박업장	- 객실 등을 제공하는 건물	×
	2. 투숙객관리대장	- 객실 사용자를 기록하는 기기	○
	3. 객실 청소설비	- 객실 청소 시 사용하는 기기	○
	4. 침구류 및 피복류 세탁설비	- 외주 가능하며, 외주 시 외주계약서 등 확인 필요	○
생 산 공 정	1. 투숙객 관리	- 체크인, 체크아웃	○
	2. 침구류 및 피복류 관리	- 세탁 및 객실 배치 - 세탁의 경우 외주 가능하며, 외주계약서 등 확인 필요	○
	3. 객실 청소 및 관리		○
	4. 예약관리		○
자 격 사 항	1. 숙박업신고증

□ 기타사항

50	신발

□ 품목 정의

갑피 등을 재단, 압착 등을 통해 신발을 제작하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 폼 압출성형기	-	○
	2. 갑피 건조장비	- 가죽 등을 건조시키는 기기	○
	3. 사상 장비	-	○
	4. 압착기(갑피용, 창 압착용)	- 가죽 등과 밑창을 압착시키는 기기	○
	5. 스프레이 장비	- 신발에 색을 입히는 기기	○
	6. 토라스타	- 신발의 앞 부분을 성형하는 기기	○
	7. 힐라스타	- 신발의 뒷굽 부분을 성형하는 기기	○
	8. 폼 금형	- 깔창 등울 제작하기 위한 금형	○
	9. 라스트(신발 골. 형태별 다수)	- 각 제품을 제작하기 위한 형틀(목형 등)	○
	10. 미싱기(재봉기)	- 가죽 등을 봉제하는 기기	○
	11. 공정별 컨베이어		○
생 산 공 정	1. 원부자재 재단	- 일부 외주 가능, 단 외주계약서 등 확인 필요	조건부
	2. 갑피(신발 윗부분) 봉제(본봉, 타카 등)	- 일부 외주 가능, 단 외주계약서 등 확인 필요	조건부
	3. 1차 본드작업		○
	4. 앞코, 사이드, 뒷굽성형		○
	5. 바닥창 성형(펀칭 등)		○
	6. 2차, 3차 본드작업		○
	7. 창 압착(바닥창과 갑피 부착)		○
	8. 골 제거		○
	9. 사상작업		○
	10. 스프레이 작업		○
	11. 검수 및 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 상기 기준은 전용 장비를 통해 군화, 단체화, 구두 등의 신발을 생산하는 경우에 적용되며, 수제 제작 신발 또는 형태와 공정을 달리하는 신발(샌들, 슬리퍼, 운동화, 특수화 등)의 경우 별도의 기준을 적용할 수 있음

51	신선편이농산물

□ 품목 정의

농산물을 세척, 절단, 박피, 등을 거쳐 바로 사용할 수 있도록 가공하는 것. 단 별도의 식품첨가물·다른 식품을 첨가하거나 더 이상의 조리과정 없이 소비자가 바로 섭취할 수 있도록 한 것은 제외한다.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 계량기(저울 등)	- 농산물 중량 측정용	○
	2. 분쇄기	- 분쇄가 필요한 농산물을 가공	×
	3. 절단기	- 절단, 박피 등 용도	○
	4. 냉장, 냉동고	- 원부자재 및 완제품 보관용	○
	5. 포장기	- 밀봉 포장기	○
생 산 공 정	1. 원물 손질	- 선별 및 1차 가공	○
	2. 세척		○
	3. 분쇄, 절단, 재단 등 가공	- 2차 가공	○
	4. 계량		○
	5. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업, 식품소분업 외	○

□ 기타사항

52	쌀과자

□ 품목 정의

쌀로 만든 과자(뻥튀기)를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 뻥튀기 기계	- 뻥튀기 제조용	○
	2. 건조기	- 원물(쌀) 1차 가공	○
	3. 포장기	- 완제품 포장 및 밀봉	○
생 산 공 정	1. 원자재 입고 및 검수		○
	2. 원자재 세척 및 건조	- 원자재(쌀) 세척 및 건조	○
	3. 튀김(뻥튀기)		○
	4. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업	○

□ 기타사항

- 상기 기준은 쌀로 만든 뻥튀기를 제조하는 경우에 한하며, 유탕과자류 등 공정과 형태가 다른 쌀과자의 경우 별도 기준을 적용하여 심사할 수 있음

53	농산물가공품

□ 품목 정의

재배 또는 수급한 농산물을 가공하여 상품화 한 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 세척설비	- 농산물 세척용 설비	○
	2. 농산물 전가공 설비	- 절단, 박피, 세절 등 전가공 설비	×
	3. 농산물 가공설비	- 조리, 숙성, 혼합 등 가공설비	○
	4. 포장설비	- 밀봉 포장기	○
	5. 검사설비	- 계량기 등	○
생 산 공 정	1. 원부자재 수급		○
	2. 세척 등 전가공	- 선별, 박피, 절단 등	○
	3. 농산물 가공	- 조리, 건조 등	○
	4. 검사		○
	5. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업	해당 시

□ 기타사항

- 상기 ‘품목 정의’에 속하지만 「중소기업자간 경쟁제품」에 속하는 것(장류, 김치 등)은 해당 기준을 준용하여 적용함

54	안마서비스

□ 품목 정의

고객에게 직접 안마 서비스를 제공하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 안마용 베드	- 서비스를 받는 고객이 자리하는 침대 등 도구	해당 시
생 산 공 정	1. 안마서비스 계약		×
	2. 안마사 파견		해당 시
	3. 안마서비스 제공		○
	4. 안마사 업무 확인 및 서비스 종료		○
자 격 사 항	1. 안마사자격증	- 해당 근로자 개인의 자격사항 확인	○

□ 기타사항

- 상기 기준은 시각장애인의 안마서비스 제공에 한하며, 그 외의 경우 관련 법령 검토 및 관계기관과의 협의를 거쳐 별도 기준을 적용하여 심사할 수 있음

55	애니메이션

□ 품목 정의

애니메이션 영상을 기획 및 작화, 촬영하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 애니메이션 작업용 SW	- 애니메이션 제작 소프트웨어	○
	2. 애니메이션 작업용 PC	- 제작 SW를 구동할 수 있는 PC	○
생 산 공 정	1. 기획	- 원안 편집, 시놉시스 및 콘티 제작 등	○
	2. 작화		○
	3. 촬영		○
	4. 더빙		×
	5. 편집		○
	6. 제작		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 상기 기준은 동화(動畫)를 제작하는 것에 한하며, 이와 다른 형태의 애니메이션을 제작하는 경우 별도의 기준을 적용하여 심사할 수 있음

56	양초

□ 품목 정의

밀랍(파라핀 등)을 성형하여 등화용 초를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 저장 탱크	- 원료(밀랍류) 저장용	×
	2. 가열장치(인덕션, 가스레인지 등)	- 원료 용해 용	○
	3. 성형기	- 밀랍 몰딩용	○
	4. 냉각기	- 몰딩된 밀랍을 굳히는 용도	×
	5. 절단기	- 성형된 양초를 자르고 다듬는 용도	○
생 산 공 정	1. 원부자재 검수	-	○
	2. 밀랍 용해(가열)		○
	3. 부자재 투입	- 심지, 향료 등을 용해된 밀랍에 투입	○
	4. 성형	- 용해된 밀랍을 몰딩 등에 넣어 굳힘	○
	5. 사출		○
	6. 절단 등 후가공		○
	7. 포장		○
자 격 사 항	1. 안전인증대상생활화학제품 확인결과서	- 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」에 따름	○

□ 기타사항

57	오디오북

□ 품목 정의

책 내용을 낭독한 것을 녹음하여 컨텐츠화 한 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 마이크	- 음성 녹음 장비	○
	2. 오디오 모니터링 장비(헤드폰, 스피커 등)	- 녹음 모니터링 장비	○
	3. 오디오 믹서	- 오디오 인터페이스 등 음원 믹싱용 장비	○
	5. PC	- 음원 편집용 장비	○
생 산 공 정	1. 작품 선정	- 원안 편집, 시놉시스 및 콘티 제작 등	○
	2. 원고 및 대본작업		○
	3. 녹음 및 편집		○
	4. 전환		○
	5. 납품		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 상기 기준은 도서관 납품용 표준 E-Book 유형 오디오북 제작에 해당하며, 납품처 및 유형을 달리 하는 오디오북 제작의 경우에는 별도의 기준을 적용하여 심사할 수 있음

58	옹기

□ 품목 정의

황토를 이용하여 질그릇 및 오지그릇 등을 생산하는 것, 고령토를 이용하여 만들고 초벌, 재벌을 거친 것은 ‘도자기’로 별도 분류한다.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 가마(전기, 가스, 전통식 등)	- 옹기를 굽는(소성) 설비	○
	2. 토련기	- 황토를 반죽하는 설비	○
	3. 물레(수동, 자동 등)	- 옹기 성형에 필요한 설비	○
	4. 교반기	- 황토에 부자재등을 넣어 섞는 장비	○
	5. 천공기	- 황토 가공(구멍뚫기) 장비	×
	6. 도판기	- 황토를 넓고 얇게 펴는 장비	○
	7. 굽갈이	- 제품 바닥을 가공하는 장비	○
	8. 굽닦기	- 제품 바닥의 잿물을 닦는 장비	○
생 산 공 정	1. 토련	- 흙 반죽	○
	2. 성형		○
	3. 중간가공	- 유약 도포, 색칠, 전사 등	○
	4. 소성	- 가마로 옹기를 굽는 작업	○
	5. 후가공	- 굽갈기, 굽닦기 등 후가공	○
	6. 검수 및 납품		○
자 격 사 항	1. 시험성적서	- ‘식기’완제품을 생산하는 경우 「식품용 기구 및 용기포장 공전」에 따라 필수

□ 기타사항

- 상기 기준 상 설비 중 토련기, 도판기, 굽갈이, 굽닦기 등 설비를 보유하지 않고 인력으로 직접 작업하는 경우, 현장에서 모든 공정을 직접 시연하여 설비 보유를 대체할 수 있음

59	웹접근성 평가

□ 품목 정의

장애나 나이에 관계없이 누구나 어떤 환경(PC/모바일 등)에서도 홈페이지를 사용할 수 있는지를 평가하는 용역

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. PC		○
	2. 테스트용 장비	- PC, 스마트폰 등	○
	3. 자동평가용 SW	- 오픈왁스,명도대비검사기 등	○
	4. 심사자를 위한 보조기구	- 점자단말기, 화면낭독기 등	기타사항 참조
생 산 공 정	1. 자동평가용 SW 통한 심사	- SW를 통해서 소스 코드를 확인	○
	2. 기술성 심사	- 웹 접근성이 국가표준 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침2.1에 맞는지를 확인하는 심사	○
	3. 사용성 심사	- 사용자가 과업수행(회원등록이나 검색)을 해보면서 불편한 부분을 심사	○
	4. 결과검증 및 인증심의	- 심사내용을 지침서에 맞게 검토하고 심사합격과 불합격 여부 확인하고 검증	○
	5. 보고서/사례집 작성	- 심사결과 보고서 작성 및 작성 보고서 취합을 통한 사례집 작성	○
	6. 인증	-기술,전문가 심사 합격시 합격통보 및 인증 마크와 인증서 발행	○
자 격 사 항	1. 미래창조과학부 지정 ‘웹 접근성 품질인증기관“

□ 기타사항

-‘심사자를 위한 보조기구’는 근로자의 장애유형 및 시설 별 작업 형태, 평가의 기술적 방법에 따라 기구의 종류 및 보유 여부의 차이가 있을 수 있으며 현장심사 시 시연 및 보고서를 통해 확인함

- 미래창조과학부 지정 ‘웹 접근성 품질인증기관’에 대한 자격 획득 필요.

60	유지류

□ 품목 정의

참기름, 들기름, 볶음깨 등을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 건조기	- 참깨, 들깨를 건조하는 설비	4종 이상
	2. 볶음기	- 참깨, 들깨를 볶는 설비
	3. 세척기	- 참깨, 들깨를 세척하는 설비
	4. 착유기	- 압착 등을 거쳐 깨에서 기름을 추출하는 설비
	5. 정제탱크	- 착유된 기름을 정제 및 검사하는 설비
	6. 집유탱크	- 포장등을 위해 기름을 모으는 설비
	7. 충진기(병입기)	- 착유된 기름 및 볶음깨를 용기에 넣는 설비
	8. 포장기	- 완제품을 포장하는 설비
생 산 공 정	1. 원재료 검수	- 저울을 통해 원재료를 계량, 재료 검수	○
	2. 원재료 세척 및 건조	- 원재료를 가공용수로 세척하여 먼지, 이물질을 제거하고 건조대에서 물기를 제거하며 건조	○
	3. 볶음	- 잘 건조된 재료를 볶는 과정	○
	4. 착유 및 집유	- 압착추출기를 예열한 후 정선된 참깨를 넣고 착유한다.	○
	5. 정제	- 기름이 정제된 망에 모이면 정제버튼을 누르고 밸브를 열어 정제한다.	○
	6. 충진	- 참기름을 병에 담는 작업	○
	7. 검사		○
	8. 포장	- 착유가 완료된 기름을 병에 담고, 캡을 닫은 후 제품에 맞는 라벨을 부착한다,	○
자 격 사 항	1. 영업등록증	- 식품제조가공업

□ 기타사항

61	유흡착재

□ 품목 정의

기름을 빨아들이기 위하여 만든 섬유재료를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 재단기	- 유흡착재 재단	○
	2. 포장기(밴딩기 등)	- 유흡착재 포장	○
생 산 공 정	1. 원단거치		○
	2. 재단		○
	3. 1차 포장 및 적재		○
	4. 2차 포장 및 납품		○
자 격 사 항	1. 해양오염방제 자재·약제 형식승인 인증		○

□ 기타사항

62	이사용역

□ 품목 정의

공공기관으로부터 이사 용역을 수탁 받아 수행하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 트럭	- 운송용 트럭	○
	2. 팔레트 등 운송 보조장비	- 운송 보조 장비	○
생 산 공 정	1. 용역계약		○
	2. 물품포장		○
	3. 반출		○
	4. 상차		○
	5. 운송		○
	6. 하차		○
	7. 물품반입		○
자 격 사 항	1. 화물자동차 운송사업 허가증		○
	2. 화물자동차 운송주선사업 허가증		×

□ 기타사항

63	일회용품(일회용 나무젓가락)

□ 품목 정의

일회용 나무젓가락을 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 위생저 제작 기계	- 포장지 인쇄, 원목투입, 부착, 포장기능	○
	2. 집진기	- 먼지, 연기를 빨아들이기는 기계	○
	3. 감광기	- 동판 작업(수지 작업)	○
생 산 공 정	1. 포장지 원단 부착		○
	2. 잉크 배합		○
	3. 롤러 장착		○
	4. 원목 투입		○
	5. 포장		○
	6. 검수		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 위생용품 제조업	○

□ 기타사항

- 상기 기준은 나무젓가락 제작 및 가공을 외주 생산하고 최종 일회용품을 만드는 데에 한하며, 젓가락을 직접 생산하는 경우 기준을 달리 적용할 수 있음

64	임산물

□ 품목 정의

감, 버섯 등 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」, 「산입자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 등 관련 법령에서 규정하는 임산물을 채집, 재배하여 생산품으로 가공하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 전가공 장비(박피기 등)	- 꼭지 컷팅 및 과일박피(ex.곶감)	○
	2. 건조기	- 건조	○
	3. 포장기	- 포장	○
	4. 성형기	- 가공된 반제품을 상품으로 성형	×
생 산 공 정	1. 전가공(꼭지, 껍질 제거 등)		○
	2. 가공		해당 시
	3. 건조		해당 시
	4. 검수		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 상기 기준은 감, 버섯 등 임산물 중 일부만을 대상으로 규정하고 있으며, 그 외 임산물의 경우 별도 기준을 적용 및 별도 품목으로 지정할 수 있음

65	자동차임시번호판

□ 품목 정의

차량을 등록하여 정식 번호를 발부받기 전에 임시로 발부받는 차량번호를 적어 놓은 판을 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 전용 인쇄기	- 자동차임시번호판 인쇄	○
	2. 포장장비	- 완제품 납품용 포장	○
생 산 공 정	1. 원부자재 입고 및 검수		○
	2. 인쇄		○
	3. 검수(개수 확인) 및 포장		○
	4. 납품		○
자 격 사 항

□ 기타사항

66	장작

□ 품목 정의

통나무를 길쭉하게 잘라서 쪼갠 땔나무를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 집게크레인 등 운반장비	- 원목 하차 및 정리	○
	2. 엔진톱	- 원목 절단	○
	3. 나무절단기	- 조갬목 절단	○
	4. 장작절단기	- 조갬목 절단	○
	5. 장작건조기	- 조갬목 건조	○
생 산 공 정	1. 원목 수급 및 검수		○
	2. 1차 절단(횡절)		○
	3. 2차 절단(종절)		○
	4. 건조 및 보관		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

67	전선관 보호판

□ 품목 정의

지중매설 전선을 보호하기 위한 보호판을 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 압출성형기	- 압출성형	○
	2. 사출성형기	- 사출성형	○
	3. 호퍼드라이	- 원료를 추출하여 이송시키는 기계	○
	4. 금형	- 성형	○
	5. 팔레트 or 지게차	- 현장납품(ex.지게차)	○
	6. 시험장비	- 제품이상 유·무 검사	ㅍ
	7. 유압프레스	- 성형	×
	8. 배합기	- 원료 배합	×
생 산 공 정	1. 원료 투입		○
	2. 압출 성형		○
	3. 후가공	- 펀칭 등	○
	4. 검사		○
	5. 출고		○
자 격 사 항

□ 기타사항

68	점자안내판

□ 품목 정의

시각장애인용 안내 문구 등을 점자로 판에 새겨 제작하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 평판스크린 인쇄기	- 편의판 출력	○
	2. 포맥스 재단기	- 포맥스 재단	○
	3. 포맥스 면치기	- 포맥스 각취기	○
	4. 점자인쇄기	- 점자 인쇄	○
생 산 공 정	1. 프레임 구입		○
	2. 프레임 재단		○
	3. 인쇄내용 및 디자인 제작		○
	4. 인쇄		○
	5. 설치		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 위 기준은 포맥스 재질의 판에 점자를 새기거나 부착하여 만드는 점자안내판에 한하여 적용하며, 공정 및 재질이 다른 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있음.

69	접지장치 조립품

□ 품목 정의

대용량 전력설비 등의 접지를 위한 장비를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 로레트장비	- 환봉 표면 가공 장비	○
	2. 전가공기	- 환봉 직경 축소 장비	○
	3. 인발기	- 동피복 씌우는 장비	○
	4. 후가공기	- 환복 끝부분 절삭	○
	5. 대전류발생시험기	- 저항측정	○
	6. 압축강도시험기	- 압축강도시험	○
생 산 공 정	1. 로레트 작업	- 환봉 전처리	○
	2. 전가공		○
	3. 인발	- 환봉 동피복 씌우기	○
	4. 후가공	- 환봉 끝부분 절삭	○
	5. 검사		○
	6. 포장 및 납품		○
자 격 사 항

□ 기타사항

70	조경관리

□ 품목 정의

화초 식재 등의 작업으로 경관을 꾸미고 유지보수 하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 굴착기, 트랙터	- 땅을 파거나 깎을 때 사용되는 기계	X
	2. 인력조경장비	- 호미, 삽, 괭이, 갈퀴, 낫, 톱 등	○
	3. 자동조경장비	- 예초기, 전기톱, 카트 등	○
	4. 식물관리 설비	- 육묘설비, 화초류, 임시식재장 등	○
	5. 기타장비	- 사다리, 빗자루, 수레 등	○
생 산 공 정	1. 조경관리 계약		○
	2. 원부자재 준비		○
	3. 부지 관리		○
	4. 조경 관리	- 식재, 예초, 전정, 제초 등	○
	5. 물주기		○
	6. 마무리	- 청소 등	○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 「조경식재공사업」을 등록한 경우 별도의 지정품목 명칭으로 지정할 수 있음

71	조명환풍기

□ 품목 정의

조명 및 환풍기가 일체형으로 조립된 물품을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 사출성형기	- 환풍 구조물 생산	○
	2. 냉각기	- 사출 부품 냉각	○
	3. 금형	- 구조물 생산을 위한 금형. 임차 가능	○
	4. 조립공구	- 드라이버, 와이어스트리퍼 등	○
생 산 공 정	1. 사출성형(케이스)		○
	2. LED 장학		○
	3. 조명판 조립		○
	4. 환풍기 조립		○
	5. 전원 컨버터 장학		○
	6. 검수		○
	7. 포장		○
자 격 사 항	1. KC인증	- 조명기구부에 해당하는 인증서 확인	○
	2. 방송통신기자재등의 적합등록필증		○

□ 기타사항

- 위 기준은 금형을 자가 보유하지 않고 원천기술(특허) 보유업체로부터 임차하여 사용하는 것을 기준으로 하고 있으며, 금형을 자가보유하는 경우 별도의 기준을 적용할 수 있음

72	종이컵

□ 품목 정의

종이제 일회용 컵을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 종이컵 성형기	- 원단거치, 펀칭성형, 부착기능 등	○
	2. 인쇄 펀칭기	- 인쇄 및 펀칭	×
	3. 작업대		×
생 산 공 정	1. 원단 거치	- 수분 분무	○
	2. 원지 인쇄 및 펀칭성형	- 옆지 생산	×
	3. 종이컵 성형	- 바닥 부착 등	○
	4. 검수 및 포장		○
	5. 납품		○
자 격 사 항	1. 위생용품제조업신고증		○

□ 기타사항

73	추출가공식품

□ 품목 정의

농산물, 축산물, 수산물을 인공적으로 추출 및 처리하여 제조한 식품을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 추출기	- 가열 중탕식, 압착식 등	○
	2. 세척기	- 칡, 과일, 야채 등 세척	○
	3. 분쇄기	- 칡, 과일, 야채 등 분쇄	○
	4. 충진장비		○
	5. 살균탱크	- 추출즙 살균	○
	6. 포장기	- 실링기 등	○
	7. 검사설비		×
생 산 공 정	1. 원부자재 입고 및 검수		○
	2. 세척		○
	3. 분쇄		○
	4. 추출(중탕 추출, 압착 착즙 등)		○
	5. 살균		○
	6. 검사		○
	7. 충진		○
	8. 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업	○

□ 기타사항

74	주차장서비스

□ 품목 정의

인력을 활용하여 주차장 내 입차 및 관리 등 전반적인 주차서비스를 제공하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 주차장관리대장	- 수기 혹은 전산시스템	○
생 산 공 정	1. 주차 유도		○
	2. 입차 확인		○
	3. 주차확인서 발급		○
	4. 요금 징수		○
	5. 영수증 발급 및 대장 관리		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 사무, 행정 외 주차장 현장에서 주차관리 서비스를 직접 제공할 수 있는 장애인근로자가 최소 3명 이상 확인되어야 함

75	지하철택배

□ 품목 정의

장애인근로자가 지하철을 통해 택배 배송 업무를 직접 수행하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 컴퓨터		○
	2. 택배 프로그램	- 택배 일정관리, 배송원 배치 등	○
생 산 공 정	1. 주문접수		○
	2. 송장 작성 및 주문 배치		○
	3. 배송원 택배 픽업		○
	4. 배송원 택배 전달		○
	5. 배송완료 및 자료입력		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 사무, 행정 외 현장에서 지하철 택배 서비스를 직접 제공할 수 있는 장애인근로자가 최소 3명 이상 확인되어야 함

76	차류

□ 품목 정의

기호품 식용 차를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 분쇄기	- 원두 그라인더 등을 통한 분쇄	○
	2. 티백포장기	- 티백 포장 등	○
	3. 계량기	- 저울 등을 통해 차잎 등을 계량	○
	4. 선별기		○
	5. 포장기	- 실링기 등	○
생 산 공 정	1. 재료 입고		○
	2. 재료 검수 및 세척		○
	3. 분쇄		○
	4. 계량 및 티백 포장		○
	5. 검수 및 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업	○

□ 기타사항

- 위 기준은 티백형태의 침출차를 생산하는 것에 한하여 적용하며, 형태와 공정이 다른 경우 별도의 기준을 적용할 수 있음

77	차선분리대

□ 품목 정의

도로의 차선 사이에 설치되는 분리대를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 프레스기	- 가로대 및 지주봉 압출성형	×
	2. 금형	- 가로대 및 지주봉 압출성형	○
	3. 절단기	- 가로대 및 지주봉 사이즈 절단	○
	4. 천공기	- 드릴 등을 통해 구멍 뚫기	○
	5. 성형설비	- 가로대 및 지주봉 일반성형	×
생 산 공 정	1. 가로대 압출성형	- 외주 가능하며 관련 계약서, 계산서 확인	○
	2. 가로대 검수 및 천공		○
	3. 지주봉 압출성형		○
	4. 지주봉 검수 및 반사지 부착		○
	5. 가로대, 지주봉 포장		○
자 격 사 항	1. 시험검사성적서

□ 기타사항

- 위 기준은 합성수지 혹은 금속재 차선분리대를 생산하는 경우에 한하며, 석재 분리대를 생산하는 경우 별도의 기준을 적용할 수 있음

78	채소류

□ 품목 정의

채소류를 재배 및 수확하여 상품화 하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 재배설비	- 수확 등에 활용	○
	2. 발아장비	- 종자 선별 및 종자 발아 등에 활용	×
	3. 환경관리장비	- 금수기, 온도조절기 등	○
	4. 세척설비	- 채소류 등을 수확 후 세척	×
	5. 포장기	- 채소류 등을 수확 후 포장	○
	6. 가공설비	- 선별기, 분쇄기, 건조기 등	×
	7. 창고		○
생 산 공 정	1. 종자 선별 및 검수		○
	2. 전가공		×
	3. 재배 및 환경관리		○
	4. 수확		○
	5. 후가공		○
	6. 계량 및 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 위 기준은 실내 재배설비를 이용한 생산(콩나물 등)을 대상으로 하며, 공정 및 품종이 다른 경우 별도 기준을 적용할 수 있음

79	비누

□ 품목 정의

원료를 배합하여 비누를 생산하는 것.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 교반기	- 원료 등을 배합	○
	2. 분쇄기	- 원부자재 및 비누베이스 분쇄용	×
	3. 비누틀(몰드)	- 상품 형태 성형	○
	4. 건조기	- 자연건조 가능	×
	5. 포장기	- 실링기, 접착기 등	○
	6. 용해기구	- 핫플레이트, 인덕션 등 비누베이스 용해용 설비	○
생 산 공 정	1. 원료계량 및 분해	- 천연원료를 재료로 하는 경우 ‘정제’	○
	2. 용해		○
	3. 원료배합 및 교반		○
	4. 사출 및 몰딩		○
	5. 재단 및 검수		○
	6. 포장		○
자 격 사 항	1. 화장품제조업신고필증		○
	2. 천연화장품 인증	- 원부자재등의 천연물질 증빙자료	×

□ 기타사항

- 천연화장품 인증 시 비고란에 별도 표기

80	청소기

□ 품목 정의

가정용 진공청소기를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 전동드라이버 등 조립공구	- 전동드릴, 드라이버 등	○
	2. 사출성형기	- 상품 규격에 맞춘 형태 성형	○
	3. 초음파융착기		○
	4. 니켄절단기		○
	5. 시험검사설비	- 자체 설비규정에 따름	○
생 산 공 정	1. 1차 조립(부품 조립)		○
	2. 2차 조립(커버 조립)		○
	3. 사출품 외관검사		○
	4. 와이어 정형		○
	5. 3차 조립(바디 조립)		○
	6. 파이프 작업		○
	7. 외관 및 기능검사		○
	8. 포장		×
자 격 사 항	1. 전기용품안전인증서		○
	2. 방송통신기자재등의 적합등록필증		○

□ 기타사항

81	칫솔류

□ 품목 정의

이를 닦는데 쓰는 솔이나 실을 생산하는 것(전동칫솔 제외)

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 식모기	- 칫솔모 심기	○
	2. 단모기	- 칫솔모 절단	○
	3. 집진기	- 이물질 제거	○
	4. 포장기	- 제품 포장	○
	5. 한침기+와인더	- 치실 제작 설비 - 치실 약품도포, 와인딩, 건조기능	치실의 경우
생 산 공 정	1. 원부자재 입고 및 검수		○
	2. 식모		○
	3. 단모		○
	4. 에어작업		○
	5. 검수		○
	6. 1차 포장		○
	7. 꽃이 작업		○
	8. 2차 포장		○
	1) 치실 원사 거치	- 치실 제작 공정	치실의 경우
	2) 치실제작(약품 도포 및 감기)
	3) 포장
자 격 사 항

□ 기타사항

82	카페

□ 품목 정의

커피나 음료를 판매하는 공간에서 음료서비스를 제공하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 커피추출기(커피머신)	- 원두 추출	○
	2. 그라인더	- 원두 분쇄	×
	3. 블렌더	- 음료제조	×
	4. 쇼케이스	- 제품보관	×
	5. 제빙기	- 얼음보관	×
	6. 디스펜서(냉/온수)	- 냉/온수기	×
생 산 공 정	1. 영업 전 정리(청소, 점검 등)		○
	2. 고객응대		○
	3. 메뉴제조		○
	4. 메뉴제공		○
	5. 기기 정리		○
	6. 영업 후 정리(청소, 점검 등)		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 휴게음식점, 일반음식점 등 유형	○

□ 기타사항

- 추출된 커피를 운반하여 야외에서 케이터링 서비스를 하는 등 변형된 형태의 영업을 포함함

83	커피류

□ 품목 정의

생두를 구입하여 볶는 등 가공과정을 거쳐 원두, 분말, 티백 등을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 로스팅기	- 생두에 열을 가하여 볶는 설비	○
	2. 분쇄기	- 원두 분쇄 용도	×
	3. 포장기	- 실링기, 티백포장기 등	○
	4. 검사설비	- 석발기, 금속검출기 등	×
생 산 공 정	1. 생두 검수 및 분류, 선별		○
	2. 로스팅		○
	3. 블렌딩		×
	4. 분쇄		○
	5. 검사	- 석발, 금속검출 등	×
	6. 포장	- 티백포장 등	○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업	○

□ 기타사항

- 로스팅 된 원두를 구입하여 4, 5, 6 공정만 수행할 경우에는 공정 1, 2, 3 을 생략할 수 있으나 그 경우 지정품목 명칭을 “커피류(로스팅 불가)" 로 한다.

84	커피점토

□ 품목 정의

커피찌꺼기(커피박)를 활용하여 분말형태로 만든 점토를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 건조기	- 커피박 건조	○
	2. 선별기	- 커피박 선별	○
	3. 혼합기	- 커피박 혼합	○
	4. 포장기	- 제품 포장 등	○
	5. 실링기	- 제품 밀봉 등	○
	6. 수거 용기	- 커피박 수거	○
생 산 공 정	1. 커피박(커피찌꺼기) 수거		○
	2. 계량		○
	3. 건조		○
	4. 선별		○
	5. 점토분말 혼합		○
	6. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

85	탄소섬유보강판

□ 품목 정의

탄소섬유로 만들어진 시설물용 보강재를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 절단기(러닝쏘우 등)	- 탄소섬유보강판 절단용	○
생 산 공 정	1. 원부자재(탄소섬유보강판) 거치		○
	2. 주문에 따라 해당 크기로 절단		○
	3. 검수		○
	4. 포장 및 납품		○
자 격 사 항

□ 기타사항

86	탈취제

□ 품목 정의

악취를 제거하기 위해 사용되는 약제를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 교반기	- 원료 배합	○
	2. 몰드	- 제품 성형	○
	3. 포장기(실링기 등)	- 제품 포장	○
	4. 원료운반장비	- 제품 배송	×
생 산 공 정	1. 원부자재 검수		○
	2. 원료 교반		○
	3. 몰드 주입		○
	4. 몰드에서 제품 분리		○
	5. 검수		○
	6. 포장		○
자 격 사 항	1. KC 인증	- 위해우려제품자가검사	○

□ 기타사항

- 위 기준은 고체 형태의 탈취제를 생산하는 것에 한하며, 그 외의 형질을 가진 탈취제의 경우 별도의 기준을 적용할 수 있음

87	택배

□ 품목 정의

포장된 상품이나 물품을 요구하는 장소까지 직접 운송하는 서비스를 제공하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 컴퓨터	- 프로그램 서버용도	○
	2. 택배프로그램	- 택배 일정관리, 배달원 배치 등	○
생 산 공 정	1. 주문접수(접수 및 프로그램 입력)		○
	2. 송장 작성 및 주문 분배		○
	3. 배달원 택배 수거		○
	4. 배달원 택배 전달		○
	5. 배송완료 및 자료입력		○
자 격 사 항			기타사항 참조

□ 기타사항

- 화물자동차를 이용하여 품목지정을 받을 경우, 법령(「화물자동차 운수사업법」) 및 관련제도에 따라 해당 요건을 획득해야 함

- 그 외 상기 기준 외 다른 형태의 택배업의 경우 별도의 기준으로 심사할 수 있음

- 사무, 행정 외 현장에서 택배 서비스를 직접 제공할 수 있는 장애인근로자가 최소 3명 이상 확인되어야 함

88	판촉물인쇄

□ 품목 정의

홍보 등의 목적을 위하여 무료로 배포되는 각종 집기류(종이류 제외)에 홍보문구, 도안 등을 직접 인쇄하여 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 패드인쇄기	- 고무·실리콘 패드 등을 이용한 도안 인쇄기기	최소 1대 이상
	2. 실크스크린(나염) 인쇄기	- 실크 원판을 이용한 도안 인쇄기기
	3. 평판프린터기(UV 프린터기)	- 잉크인쇄 후 UV조사로 경화·고정시키는 인쇄기기
	4. 금은박융착기	- 제품에 금·은박 후 고정시키는 기기
	5. 열전사프린터기(핫 스탬핑기)	- 제품에 도안을 열로 녹여 고정시키는 기기
	6. 레이저 조각기	- 레이저로 제품에 문양을 세기는 기기
	7. CNC 조각기	- 3차원 자동 공작기기
	8. 컴퓨터 자수 미싱기	- 도안을 전산 입력하여 자동으로 자수를 놓는 기기
	9. 플렉스 프린터기(실사출력기)	- 고무등 원판을 이용하여 컬러실사인쇄물을 출력하는 기기
	10. 스티커 인쇄기	- 디지털 도안을 스티커용 용지에 출력하고 재단(도무송. 커팅기) 하는 기기 일체
	11. 인쇄용 제품 거치대	- 위 1~10번 인쇄기기와 일체형일 수 있음	○
	12. PC	- 디자인 확인 및 인쇄출력기능 - 공정상 PC가 필요하지 않은 경우(실크스크린 등) 생략 가능	○
생 산 공 정	1. 판촉용품 거치		○
	2. 판촉용품상 직접 인쇄	- 섬유, 유리, 목재, 플라스틱, 금속, 수지류 등 지류가 아닌 판촉용품에 직접 홍보내용을 인쇄하는 것	○
	3. 인쇄 판촉물 검수 및 후가공		○
	4. 포장		○
자 격 사 항

(1/2)

□ 기타사항

- 위 기준 생산설비 1. ~ 10. 외의 설비가 위 ‘품목 정의’에 따른 ‘판촉물 인쇄’가 가능한 것이 서류(기기 사양 등 확인) 및 시연으로 확인되는 경우 인정 가능

- 위 기준 생산설비 10. 번 ‘스티커 인쇄기’를 사용하여 판촉용 문구 또는 도안을 라벨지(스티커지)에 인쇄 및 제작(재단기 혹은 스티커 커팅기(도무송기) 등 필수) 하고, 이를 판촉용 물품에 부착하여 납품하는 것은 위 ‘품목 정의’에도 불구하고 본 품목으로 인정한다.

- 판촉물인쇄의 원부자재(이하 “원부자재”라 한다)의 우선구매 실적은 최대 10만원까지만 인정한다. 다만, 중중장애인생산품을 원부자재로 사용하는 경우에는 그 실적을 50% 추가하여 인정하여 최대 15만원까지 인정할 수 있다.

※ 여기서 “원부자재”란 판촉물로서 중증장애인생산품 생산시설에서 구입한 중증장애인생산품을 말한다. 다만, 중증장애인생산품인 원부자재가 없는 경우에는 일반업체에서 구입한 제품을 원부자재로 인정할 수 있다.

- 식품류의 경우 중증장애인생산품을 원부자재로 사용한 경우에만 우선구매 실적으로 인정한다.

89	폐기물중간처리

□ 품목 정의

관련법률상 허가를 득하여 폐기물을 수집하여 자원으로 재가공하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 분쇄기	- 폐기물관리법상 자격사항에 해당하는 설비 확인	○
	2. 탈피기		○
	3. 절단기		○
	4. 선별기		○
	5. 운반용 트럭		○
생 산 공 정	1. 폐기물 입고		○
	2. 1차 분해(절단, 해체 등)		○
	3. 2차 분해(소분류, 탈피, 가공 등)		○
	4. 분류		○
	5. 포장		○
자 격 사 항	1. 폐기물 중간처분업 허가증		1개 이상
	2. 폐기물 중간재활용업 허가증		위에 따름
	3. 폐기물처리산업기사, 환경기사 등 폐기물 종 류에 따른 인력자격

□ 기타사항

90	업사이클 제품(폐현수막)

□ 품목 정의

폐기된 현수막을 재활용하여 마대(포대자루), 돗자리, 에코백 등을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 본봉기	- 현수막을 봉제하는 설비	최소 1기 이상
	2. 오버로크기	- 현수막 봉제 및 원단 절단면 끝의 올이 풀리지 않도록 끝처리 기능이 있는 설비
	3. 재단기	- 제품의 모양에 맞추어 절단하는 설비	○
	4. 포장기	- 완성된 제품을 포장하는 설비	○
	5. 인쇄기(실크스크린기, 도장 등)	- 제품 표면에 색상과 무늬를 인쇄하는 설비	○
생 산 공 정	1. 폐현수막 반입		○
	2. 폐현수막 가공(각목 및 철심 제거, 주름 펴기)		○
	3. 재단		○
	4. 접기		○
	5. 봉제(옆단, 윗단) 및 자루입구 끈 넣기		○
	6. 인쇄(혹은 낙인)		○
	7. 검수, 포장 및 납품		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 최초 지정심사시, 지방자치단체 등 폐현수막 수거 권한이 있는 관련 기관과 신청 시설간의 원자재(폐현수막) 수급 관련 계약내용(혹은 계약 예정 내용)을 확인할 수 있음

91	포장용 테이프

□ 품목 정의

제품(BOX) 포장 시 사용하는 필름 테이프

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 테이프 절단기	- 원자재를 절단하는 설비	○
생 산 공 정	1. 심지 및 원단 거치		○
	2. 길이 측정 및 절단		○
	3. 포장 및 납품		○
자 격 사 항	1. 사업자등록	- 업태: 제조 - 종목: 해당품명 업종	○
	2. 공장등록	- 한국표준산업분류번호 22291, 17124, 22292	×

□ 기타사항

- 위 기준은 조달청 품질원의 포장용 테이프(G2B 코드 3120151701) 에 해당하는 직접생산 기준 중 일부만을 완화 준용하고 있으며, 타 법령에 의한 구매제도 진입 시에는 해당 법령에서 정한 바(조달청 품질원 기준)에 따라야 함

92	프린터유지관리서비스

□ 품목 정의

고객의 수요에 따라 사무용 문서출력기(프린터, 복합기 등)를 임대 및 유지보수 하는 서비스

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 공구류(드라이버, 글루건 등)	- 프린터 분해 및 조립을 위한 설비	○
	2. 테스트용 PC	- 프린터 작동 시연을 위한 설비	○
	3. 운반차량	- 프린터를 운반하기 위한 이동수단	○
	4. 임대용 프린터(복합기)	- 문서출력을 위한 하드웨어 설비	○
	5. 설치용 드라이버(소프트웨어)	- 문서출력을 위한 소프트웨어 프로그램	○
생 산 공 정	1. 주문 접수 및 계약		○
	2. 프린터 입고 및 공급기 장착		○
	3. 잉크 주입 또는 토너 교체		○
	4. 기기 운반 및 소프트웨어 드라이버 설치		○
	5. 연결 테스트 및 유지보수		○
자 격 사 항

□ 기타사항

93	한지공예

□ 품목 정의

한지를 사용하여 공예품을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 작업대	- 공예품을 제작하기 위한 선반	○
	2. 공예도구(니퍼, 가위, 자, 등)	- 공예품 작업을 수행하기 위한 설비	○
생 산 공 정	1. 원부자재 구입 및 검수		○
	2. 공예품 재단		○
	3. 한지 부착		○
	4. 골격부 조립		○
	5. 추가 가공		○
	6. 검수 및 포장
자 격 사 항

□ 기타사항

94	향낭

□ 품목 정의

향을 내는 약재 등을 주머니에 넣은 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 작업대	- 생산품을 제작하기 위한 선반	○
	2. 계량도구(저울 등)	- 약재를 계량하기 위한 설비	○
생 산 공 정	1. 원부자재 구입 및 검수		○
	2. 약재 계량 및 삽입		○
	3. 주머니 제작		○
	4. 최종 검수		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

95	화물자동차운송주선사업

□ 품목 정의

운송요청에 따라 화물운송계약을 중개 또는 대리하거나, 화물자동차 운송사업 또는 운송가맹사업자의 운송수단을 이용하여 자기 명의와 재산으로 화물을 운송하는 사업

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 업무용 PC	- 운송주선 프로그램을 구동하기 위한 설비	○
	2. 배차관리 프로그램(소프트웨어 프로그램)	- 운송주선을 위한 PC용 프로그램	○
	3. 배차용 통신장비	- 운송사업자와 교신을 위한 설비	○
생 산 공 정	1. 용역계약		○
	2. 원가확인 및 견적도출		○
	3. 견적제시 및 계약체결		○
	4. 운송배차 주선		○
	5. 공정관리		○
	6. 원부자재, 차량, 공구류 점검		○
	7. 화물 검사검수 및 완수 확인		○
자 격 사 항	1. 화물자동차 운송주선사업 허가증		○

□ 기타사항

- 시설이 ‘화물자동차 운송주선사업’ 허가만을 득하고 본 품목으로 지정받았다면, 자격사항에서 정하는 바에도 불구하고 직접 이사용역 수행이 불가하며 직접 수행을 위해서는 ⌜이사용역⌟으로 지정받아야 함.

96	화장품

□ 품목 정의

인체를 청결하게 하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 증진하기 위해 인체에 바르고 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 호모믹서기	- 성질이 다른 물질을 균질하게 만드는 설비	○
	2. 오토클레이브	- 강한 열을 발산시켜 멸균하는 설비	○
	3. 블랜더	- 원재료를 배합하는 설비	○
	4. 정량충진기	- 일정 양을 계산하여 자동으로 충진하는 설비	○
	5. 크린벤치	※ 5~8번 설비는 실험용 환경 통제장비 해당 - 크린벤치: 실험용 작업대 - 흄후드: 휘발성 화학 물질 노출로부터 작 업자를 보호하는 장치 - 데시케이터: 고체 물질을 건조하는 설비 - 집진기: 원료가공 시 분진 제거하는 설비	×
	6. 흄후드		×
	7. 데시케이터		×
	8. 집진기		×
	9. 배양기	- 미생물을 배양하는 설비	○
	10. 계량기기(저울 등)	- 원부자재 무게를 측정하는 설비	○
	11. 가열장비(인덕션 등)	- 원부자재를 가열하는 설비	○
	12. pH 측정기	- 수소 이온 농도를 측정하는 설비	○
	13. TLC 플레이트	- 화합물을 분리(정성분석)하는 기기	×
	14. 정제수기	- 증류수를 생산하는 설비	○
	15. 열수축포장기	- 고온을 이용하여 수축포장을 하는 설비	○
생 산 공 정	1. 원료검사		○
	2. 용기소독 등 원부자재 준비		○
	3. 원료 계량 및 교반		○
	4. 충진		○
	5. 포장 및 세척		○
	6. 검수		○
자 격 사 항	1. 화장품제조업신고증		○
	2. 화장품제조판매업등록증		○

□ 기타사항

- 위 기준은 ⌜화장품법⌟에서 정의하는 화장품을 대상으로 하며, ⌜화장품법 제2조⌟에 따른 기능성화장품, 천연화장품, 유기농화장품 등 원재료, 공정, 물성이 다른 종류의 화장품에 대해서 별도 기준을 적용할 수 있음

97	화훼류

□ 품목 정의

관상용 화초를 심어 기르는 모든 식물

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 재배사	- 화초를 재배할 수 있는 재배시설	○
	2. 식재장비(호미, 삽, 괭이, 갈퀴 등)	- 화초를 수확을 때 사용하는 기기	○
	3. 꽃꽂이 장비(전정가위, 인쇄장비 등)	- 화초를 가공할 때 사용하는 기기	○
	4. 냉장설비	- 화초를 낮은 온도에서 보관하는 설비	×
생 산 공 정	1. 모종 식재 및 재배		○
	2. 화초류 수확		○
	3. 가공작업(상품화, 화분제작 등)		○
	4. 주문 접수 및 배송		○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 화초류를 직접 재배하지 않고 수급하여 상품화(화분제작, 배송, 유지보수)만을 수행하는 경우, 별도 기준 적용하여 심사할 수 있음

- 위 경우 현장심사 시 관련한 원부자재 수급 계약·상품화 공정에 대한 추가 확인·전체 공정의 시연을 요구 할 수 있음

98	넉가래

□ 품목 정의

사출성형기로 곡식이나 눈 따위를 한곳으로 밀어 모으는데 쓰는 기구를 만드는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 사출성형기	- 플라스틱 사출 성형기	○
	2. 금형	- 제품 형태별 금형	○
	3. 배합기	- 플라스틱 원재료 배합기	○
	4. 후가공용 공구(재단기 등)	- 니퍼 등 커팅용 공두	○
	5. 지게차, 크레인 등	- 금형 및 완제품 운반용	×
생 산 공 정	1. 원부자재 배합	- 물성 및 착색 결정	○
	2. 금형 배치	- 제품 형태에 따른 금형 제작 후 사출성형기에 배치	○
	3. 사출성형		○
	4. 조립 등 후가공		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

99	눈삽

□ 품목 정의

사출성형기로 곡식이나 눈 따위를 밀어 모아 퍼 올리는데 쓰는 기구를 만드는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 사출성형기	- 플라스틱 사출 성형기	○
	2. 금형	- 제품 형태별 금형	○
	3. 배합기	- 플라스틱 원재료 배합기	○
	4. 후가공용 공구(재단기 등)	- 니퍼 등 커팅용 공두	○
	5. 지게차, 크레인 등	- 금형 및 완제품 운반용	×
생 산 공 정	1. 원부자재 배합	- 물성 및 착색 결정	○
	2. 금형 배치	- 제품 형태에 따른 금형 제작 후 사출성형기에 배치	○
	3. 사출성형		○
	4. 조립 등 후가공		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

100	명함케이스

□ 품목 정의

사출성형기로 명함 케이스를 만드는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 사출성형기	- 플라스틱 사출 성형기	○
	2. 금형	- 제품 형태별 금형	○
	3. 배합기	- 플라스틱 원재료 배합기	○
	4. 후가공용 공구(재단기 등)	- 니퍼 등 커팅용 공두	○
	5. 지게차, 크레인 등	- 금형 및 완제품 운반용	×
생 산 공 정	1. 원부자재 배합	- 물성 및 착색 결정	○
	2. 금형 배치	- 제품 형태에 따른 금형 제작 후 사출성형기에 배치	○
	3. 사출성형		○
	4. 조립 등 후가공		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

101	옷걸이

□ 품목 정의

사출성형기로 옷걸이를 만드는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 사출성형기	- 플라스틱 사출 성형기	○
	2. 금형	- 제품 형태별 금형	○
	3. 배합기	- 플라스틱 원재료 배합기	○
	4. 후가공용 공구(재단기 등)	- 니퍼 등 커팅용 공두	○
	5. 지게차, 크레인 등	- 금형 및 완제품 운반용	×
생 산 공 정	1. 원부자재 배합	- 물성 및 착색 결정	○
	2. 금형 배치	- 제품 형태에 따른 금형 제작 후 사출성형기에 배치	○
	3. 사출성형		○
	4. 조립 등 후가공		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

102	쓰레받기

□ 품목 정의

사출성형기로 쓰레기 포집용 도구를 만드는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 사출성형기	- 플라스틱 사출 성형기	○
	2. 금형	- 제품 형태별 금형	○
	3. 배합기	- 플라스틱 원재료 배합기	○
	4. 후가공용 공구(재단기 등)	- 니퍼 등 커팅용 공두	○
	5. 지게차, 크레인 등	- 금형 및 완제품 운반용	×
생 산 공 정	1. 원부자재 배합	- 물성 및 착색 결정	○
	2. 금형 배치	- 제품 형태에 따른 금형 제작 후 사출성형기에 배치	○
	3. 사출성형		○
	4. 조립 등 후가공		○
	5. 포장		○
자 격 사 항

□ 기타사항

103	이동식 경사로

□ 품목 정의

운반 및 현장 설치 및 해제가 가능한 이동식 경사로를 만드는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. PC 및 SW	- 설계 프로그램	○
	2. 조립공구(전동드릴 등)	- 원부자재 조립용 공구	○
	3. 검수 및 작업대		○
	4. 운반용 차량		×
생 산 공 정	1. 설계도면 제작	- 설치장소의 무대 높이, 경사각 등을 고려한 설계도면 제작	○
	2. 설치장소 확인 및 내역서 작성		○
	3. 발주 및 부품 검수		○
	4. 부품 조립(안전바, 관절부 등)		○
	5. 검수	- 제품 안전 테스트	○
	6. 배송 및 설치
자 격 사 항

□ 기타사항

- 위 기준은 다관절 구조로 되어있는 이동식 경사로에 한하며, 그 외의 형태 및 구조를 갖고 있어 공정 및 설비가 다른 경우에는 별도의 기준을 적용하여 심사할 수 있음

104	전산업무 *「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」을 준용하지 않고 아래를 따름

□ 품목 정의

관련 개발 툴과 설비를 이용하여 소프트웨어 제품 또는 해당 과업을 완성하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 개발용 컴퓨터	- 프로그램 개발 등에 활용할 수 있는 사양	○
	2. 개발 관련 프로그램	- 프로그래밍 언어(C, Python, PHP 등) 웹/앱 프레임워크(.NET 등), 서버 프로그램(Apache 등), DBMS(MySQL 등), 중 1종 1개 이상 보유 및 시연	○
생 산 공 정	1. 요구사항 정의		○
	2. 분석 및 설계		○
	3. 코딩 or 구현		○
	4. 단위/통합 시험		○
	5. 설치 및 인수지원		○
	6. 준공(납품)		○
	7. 운용 및 유지보수		○
자 격 사 항	1. 소프트웨어사업자 신고확인서		○
	2. 전문기술인력 2인 이상(아래의 자격·경력증명 중 1가지 이상에 해당하는 인력) ① 소프트웨어산업진흥법제2조제5호 및 시행령제1조의2에 해당하는 소프트웨어기술자(자격*증 소지자 또는 한국소프트웨어산업협회 발급 1년이상 경력자): 자격증 또는 경력증명서 확인 * 기술자격 : 기술사(정보관리, 전자계산기조직응용), 기사(정보처리, 전자계산기조직응용), 산업기사(정보처리, 사무자동화), 기능사(정보처리) 등 국가기술자격 및 자격기본법 등 관계법령에 따라 인증된 공인민간자격 중 산업통상자원부장관이 고시하는 자 ② 소프트웨어공학, 컴퓨터공학, 전자상거래, 인터넷, 시스템공학, 정보보호, 지식정보 등 관련학과 졸업자: 졸업증명서 확인		○

□ 기타사항

- 지정신청 시 소프트웨어사업자 신고확인서상 신고분야*에 대한 사업계획서(별도 양식 없음) 제출 필요

* 컴퓨터관련 서비스사업, 패키지소프트웨어 개발·공급사업, 디지털콘텐츠 개발서비스사업, 데이터베이스 제작 및 검색서비스사업

- 현장심사 시 해당 품목에 배치된 장애인근로자 전원은 위 사업계획서에 따른 직접생산 참여 혹은 그 시연이 확인되어야 함

105	제과제빵 *「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」을 준용하지 않고 아래를 따름

□ 품목 정의

밀가루 등을 주원료로 하여 발효 후 굽거나 튀겨 빵 또는 과자류를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 배합기(반죽기, 믹서기)	- 밀가루와 물 등을 섞어 반죽하는 기기 - 가정용 믹서기 불가	○
	2. 분할기	- 반죽을 일정한 크기로 분할하는 기기	○
	3. 라운드, 몰다, 프로파	- 반죽/빵 성형 틀	○
	4. 오븐 또는 튀김기	- 반죽을 굽거나 튀기는 설비 - 오븐 총 용량 최소 4매 이상 - 튀김기만 있을 경우 10리터 이상	○
	5. 발효설비	- 반죽을 1차, 2차 발효하기 위해 일정한 온도가 유지되는 설비(발효공정 미수행시 생략 가능)	○
	6. 포장기	- 제품을 포장하는 설비	×
	7. 작업대, 운반 트레이 등	- 작업용 보조설비	○
생 산 공 정	1. 원료 계량		○
	2. 배합		○
	3. 발효	(발효공정 미수행시 생략 가능)	○
	4. 성형		○
	5. 굽기(튀기기)		○
	6. 냉각 및 포장		○
자 격 사 항	1. 영업신고증	- 식품제조가공업, 제과점업, 즉석식품제조가공업 등	○

□ 기타사항

- ‘식품제조가공업’이 아닌 ‘제과점업’ 영업신고만을 한 경우, 소매 판매만이 가능하며 ‘제과제빵(제과점업)’으로 지정품목 명칭을 변경할 수 있음

- 위 기준을 통해 지정받았더라도, 타 법령에 의한 구매제도 진입 시에는 해당 법령에서 정한 바(조달청 품질원 기준, 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준 등)에 따라야 함

106	DM발송(우편발송서비스) *「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」을 준용하지 않고 아래를 따름

□ 품목 정의

고객사가 원하는 형태로 데이터를 가공 및 출력하여 봉입, 봉합 후 발송 또는 납품하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 서버	- 발송용 데이터 혹은 배송지 데이터를 우편발송용으로 가공할 수 있는 SW 및 장비	○
	2. 출력기	- 발송용 데이터 혹은 배송 주소를 출력하는 장비	○
	3. 봉입기, 봉함기, 접지기, 커트기 등	- 출력된 발송물을 우편물의 형태로 제작할 수 있는 전용기기	×
생 산 공 정	1. 데이터 수거 및 가공		○
	2. 데이터 출력	- 발송용 데이터 혹은 배송 주소지 출력	○
	3. 봉입(삽지, 합지, 가공 등) 혹은 압착(지로용지의 경우)	- 배송용 봉투에 출력물을 넣거나 전용 지로용지를 제작하는 공정	○
	4. 발송 혹은 납품	- 우체국발송 혹은 고객사 직접 납품	○
자 격 사 항

□ 기타사항

- 위 기준 중 ‘봉입’ 공정의 경우 전용기기 없이 근로자의 노동력을 통해 작업하는 것 인정 가능

- 위 기준을 통해 지정받았더라도, 타 법령에 의한 구매제도 진입 시에는 해당 법령에서 정한 바(조달청 품질원 기준, 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준 등)에 따라야 함

107	폴리프로필렌포대 *「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」을 준용하지 않고 아래를 따름

□ 품목 정의

폴리프로필렌 재질의 포대자루(마대자루)를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 인쇄기	- 수요처에서 요구하는 문구 또는 도안을 인쇄할 수 있는 전용 설비	○
	2. 절단기	- 원단을 포대 용량에 맞게 절단하는 설비	○
	3. 봉제기	- 원단을 봉제하여 밑단 봉합, 조임끈 삽입 등을 할 수 있는 설비	○
생 산 공 정	1. 원단 반입 및 거치		○
	2. 인쇄 및 절단		○
	3. 봉제		○
	4. 포장		○
자 격 사 항	1. 공장등록증	- 산업분류번호: 13225, 22231 중 1	○

□ 기타사항

- 사후관리 시 공공기관 대상 납품 실적이 있을 경우, 원단에 대한 검사자료(데니어 측정, 인장시험, 목수측정, 중량측정)를 확인할 수 있음

- 위 기준을 통해 지정받았더라도, 타 법령에 의한 구매제도 진입 시에는 해당 법령에서 정한 바(조달청 품질원 기준, 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준 등)에 따라야 함

108	PE봉투(비닐봉투류) *「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」을 준용하지 않고 아래를 따름

□ 품목 정의

종량제 쓰레기봉투 등의 폴리에틸렌 재질 비닐봉투류를 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 배합기	- 폴리에틸렌 수지와 첨가제를 배합하는 설비	×
	2. 압출성형기	- 압출원단을 생산하는 설비	×
	3. 금형 설비	- 압출원단을 봉투용 필름원단 형태로 가공하는 설비	×
	4. 인쇄기	- 수요처에서 요구하는 문구 또는 도안을 인쇄할 수 있는 전용 설비	○
	5. 제대기	- 필름을 봉투형태로 가공(봉합)하는 설비	○
	6. 절단기	- 원단을 절단가공하는 설비	○
	7. 프레스기	- 후가공(손잡이 부분 재단 등)용 설비	○
생 산 공 정	1. 원료투입		×
	2. 압출성형		×
	3. 가공	- 인쇄, 절단, 제대(봉합)	○
	4. 후가공	- 프레싱	○
	5. 검사		○
	6. 포장		○
자 격 사 항	1. 공장등록증	- 산업분류번호: 22212, 22231 중 1	○

□ 기타사항

- 위 기준을 통해 지정받았더라도, 타 법령에 의한 구매제도 진입 시에는 해당 법령에서 정한 바(조달청 품질원 기준, 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준 등)에 따라야 함

109	제설제

□ 품목 정의

원료를 이용하여 부재료 등을 혼합 공정을 거쳐 동절기에 도로 및 교량 등의 제설, 제빙 작업에 사용되는 제설용 제품을 생산하는 것

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고	필수 여부
생 산 설 비	1. 계량기(저울, 소분기 등)	- 제품의 무게를 계량하는 기기	○
	2. 콤프레샤	- 설비에 에어를 공급하는 설비	×
	3. 혼합기	- 믹서기 등 원료 혼합하는 설비	○
	4. 포장설비	- 컨베이어벨트 등 원료 포장하는 설비	○
생 산 공 정	1. 원자재입고		○
	2. 원료 혼합		○
	3. 소분		○
	4. 포장		○
자 격 사 항	환경표지 인증내역	친환경제설제에 한함	×

□ 기타사항

- 해당 원료가 단독일 경우 혼합하지 않고 상품화 과정을 거쳐 판매할 수 있음