[별표 5] 강관비계의 조립간격(제377조제1항제5호관련)
강관비계의 종류	조립간격(단위 : m)
	수직방향	수평방향
단관비계	5	5
틀비계(높이가 5m 미만의 것을 제외한다)	6	8