[별표 6] <개정 2003.8.18> 굴착면의 기울기기준(제383조제1항관련)
구분	지반의 종류	기울기
보통흙	습지	1 : 1~1 : 1.5
	건지	1 : 0.5~1 : 1
암반	풍화암	1 : 0.8
	연암	1 : 0.5
	경암	1 : 0.3