[별표 5]
선박의 항해 구역 명 칭	원 양 구 역	근해구역	연해구역	평수구역	비 고
푸로펠러축계
축접속의 볼트와 낫드	각종 1접수분	좌동	-	-
스타스트수패드와 조정 편	편면분	좌동	-	-
급수와 복수장치
급수펌프의 날개차축	1대분	좌동	-	-
급수펌프의 깃차축	1대분	좌동	-	-
급수펌프의 변과 스프링	1대분	좌동	좌동	좌동	왕복등펌프에 한함. 다변식의 것은 위의 반수도 좋음
복수펌프의 깃차축	1대분	좌동	-	-
복수펌프의 변과 스프링	1대분	좌동	좌동	좌동	왕복등펌푸에 한함.다변식의것은 위의 반수도 좋음
시동공기 장치
공기 압축기의 흡입변 토출변과 스프링	각종 1시린더분의반수	좌동	-	-	소기펌푸를 포함
공기 압축기의 압축시린다의 피스톤링구	각종 1시린다분	좌동	-	-	소기펌푸를 포함
냉각장치
순환펌푸의 깃차축	1대분	좌동	-	-	왕복등펌푸는 펌부봉을 비치할 것
순환펌푸의 변과 스프링	1대분	좌동	좌동	좌동	왕복등펌푸에 한함 다변식의의 것은 위의 반수도 좋음.
냉각펌푸의 깃차축	1대분	좌동	-	-
냉각펌푸의 변과스프링	1대분	좌동	좌동	좌동	왕복등 펌푸에 한함
연료유장치
이송펌푸의 변과스프링	1대분	좌동	-	-
윤활유장치
윤활유펌푸의 변과 스프링	1대분	좌동	좌동	좌동
배수장치
빌지펌푸의 변과스프링	1대분	좌동	좌동	좌동	냉각펌푸와 동형인 때에는필요 없음
복수기
복수기관(훼루르를 포함)	총수의 2%	좌동	-	-
비고 : 1. 이 표는 푸로펠러 축계와 각종장치 1개분에 요하는 비품과 그 수량을 게기한 것이다. 2. 푸로펠러 축계와 동일용도로서 동형의 각종장치 2개이상을 비치하는 경우에는 그에 요하는 비품과 그 수량은 1개분에 그칠 수 있다.