[별표 1]<개정 1987.12.11> 계량단위 및 보조계량단위의 약호(제1조 관련)
물상의 상태의양	계량단위 또는 보조계량단위	약 호
길이	미 터	m
	나노미터	㎚
	마이크로미터	㎛
	밀리미터	㎜
	센티미터	㎝
	데시미터	dm
	킬로미터	㎞
	옹스트롱	Å
	해리	M
질량	킬로그램	㎏
	그 램	g
	마이크로그램	㎍
	밀리그램	㎎
	톤	t
	킬로톤	㏏
	메가톤	Mt
	캐 럿	ct
시간	초	S
	나노초	㎱
	마이크로초	㎲
	밀리초	㎳
	분	min
	시	h
전류	암페어	A
	피코암페어	㎀
	나노암페어	㎁
	마이크로암페어	㎂
	밀리암페어	㎃
	킬로암페어	㎄
온도	켈 빈	K
	밀리켈빈	mK
	도	℃
광도	칸데라	㏅
물질량	몰	㏖
	나노몰	n㏖
	마이크로몰	μ㏖
	밀리몰	m㏖
	킬로몰	k㏖
각도	도	°
	분	′
	초	″
	라디안	㎭
	마이크로라디안	μ㎭
	밀리라디안	m㎭
	점	pt
각속도	라디안매초	㎭/s
각가속도	라디안매제곱초	㎭/s²
입체각	스테라디안	㏛
넓이	제곱미터	㎡
	제곱밀리미터	㎟
	제곱센티미터	㎠
	제곱데시미터	d㎡
	제곱킬로미터	㎢
	아알	a
	헥트아알	㏊
부피	세제곱미터	㎥
	세제곱밀리미터	㎣
	세제곱센티미터	㎤
	세제곱데시미터	d㎥
	세제곱킬로미터	㎦
	리 터	L 또는 l(다른 약호 또는 약자와 혼돈되지 않는 경우에 한한다)
	마이크로리터	μL 또는 μl
	밀리리터	mL 또는 ml
	데시리터	dL 또는 dl
	킬로리터	kL 또는 kl
	용적톤	T
속도	미터매초	m/s
	킬로미터매초	㎞/s
	미터매시	m/h
	킬로미터매시	㎞/h
	놋트	kn
가속도	미터매제곱초	m/s²
	갈	Gal
	밀리갈	mGal
역량 (힘)	뉴우톤	N
	다 인	dyn
	메가다인	Mdyn
	중량킬로그램	kgf
	중량그램	gf
	중량밀리그램	mgf
	중량톤	tf
	중량킬로톤	ktf
	중량메가톤	Mtf
압력	뉴우튼매제곱미터	N/㎡
	마이크로뉴우튼매제곱미터	μN/㎡
	밀리뉴우튼매제곱미터	mN/㎡
	킬로뉴우튼매제곱미터	kN/㎡
	매가뉴우튼매제곱미터	MN/㎡
	기가뉴우튼매제곱미터	GN/㎡
	파스칼	Pa
	마이크로파스칼	μPa
	밀리파스칼	mPa
	킬로파스칼	kPa
	메가파스칼	MPa
	기가파스칼	GPa
	중량킬로그램매제곱미터	㎏f/㎡
	중량킬로그램매제곱센티미터	㎏f/㎠
	중량그램매제곱미터	gf/㎡
	중량그램매제곱센티미터	gf/㎠
	수은주미터	mHg
	수은주밀리미터	mmHg
	수은주센티미터	cmHg
	수주미터	mH2O
	수주밀리미터	mmH2O
	수주센티미터	cmH2O
	기 압	atm
	바 아	bar
	마이크로바아	μbar
	밀리바아	mbar
	킬로바아	kbar
	메가바아	Mbar
	토 르	Torr
	마이크로토르	μTorr
	밀리토르	mTorr
일	주울	J
	마이크로주울	μJ
	밀리주울	mJ
	킬로주울	kJ
	에르그	erg
	와트초	Ws
	마이크로와트초	μWs
	밀리와트초	mWs
	킬로와트초	kWs
	와트시	Wh
	킬로와트시	kWh
	메가와트시	MWh
	기가와트시	GWh
	중량킬로그램미터	㎏fm
공률	와 트	W
	마이크로와트	μW
	밀리와트	mW
	킬로와트	kW
	메가와트	MW
	기가와트	GW
	중량킬로그램미터매초	㎏fm/s
열량	주 울	J
	마이크로주울	μJ
	밀리주울	mJ
	킬로주울	kJ
	에르그	erg
	와트초	Ws
	메가주울	MJ
	기가주울	GJ
	마이크로와트초	μWs
	밀리와트초	mWs
	킬로와트초	kWs
	와트시	Wh
	킬로와트시	kWh
	메가와트시	MWh
	기가와트시	GWh
	중량킬로그램미터	㎏fm
	칼로리	㎈, 다만, 지정온도 θ에서의 열량을 말할때에는 ㎈θ
	킬로칼로리	k㎈, 다만, 지정온도 θ에서의 열량을 말할때에는 k㎈θ
	메가칼로리	M㎈, 다만, 지정온도 θ에서의 열량을 말할때에는 M㎈θ
	기가칼로리	G㎈, 다만, 지정온도 θ에서의 열량을 말할때에는 G㎈θ
열전도율	와트매미터매켈빈	W/mK
	와트매미터매도	W/m.℃ 또는 W/m. deg
	칼로리매초매미터매도	㎈/s.m.℃ 또는 ㎈/s.m. deg
	킬로칼로리매초매미터매도	K㎈/s.m.℃ 또는 k㎈/s.m. deg
	칼로리매초매센티미터매도	㎈/s.㎝.℃ 또는 ㎈/s.㎝. deg
비열	주울매킬로그램매켈빈	J/㎏.K
	주울매킬로그램매도	J/㎏.℃ 또는 J/㎏. deg
	칼로리매킬로그램매도	㎈/㎏.℃ 또는 ㎈/㎏. deg
	킬로칼로리매킬로그램매도	K㎈/㎏.℃ 또는 K㎈/㎏. deg
	칼로리매그램매도	㎈/g.℃ 또는 ㎈/g. deg
엔트로피	주울매켈빈	J/K
유량	세제곱미터매초	㎥/s
	세제곱밀리미터매초	㎣/s
	세제곱센티미터매초	㎤/s
	세제곱데시미터매초	d㎥/s
	리터매초	L/s 또는 l/s
	마이크로리터매초	μLs/s 또는 μl/s
	밀리리터매초	mL/s 또는 ml/s
	데시리터매초	dL/s 또는 dl/s
	킬로리터매초	kL/s 또는 kl/s
	리터매분	L/min 또는 l/min
	마이크로리터매분	μL/min또는μl/min
	밀리리터매분	mL/min 또는 ml/min
	데시리터매분	dL/min 또는 dl/min
	킬로리터매분	kL/min 또는 kl/min
	리터매시	L/h 또는 l/h
	마이크로리터매시	μL/h 또는 μl/h
	밀리리터매시	mL/h 또는 ml/h
	데시리터매시	dL/h 또는 dl/h
	킬로리터매시	kL/h 또는 kl/h
	세제곱미터매분	㎥/min
	세제곱밀리미터매분	㎣/min
	세제곱센티미터매분	㎤/min
	세제곱데시미터매분	d㎥/min
	세제곱미터매시	㎥/h
	세제곱밀리미터매시	㎣/h
	세제곱센티미터매시	㎤/h
	세제곱데시미터매시	d㎥/h
질량 유량	킬로그램매초	㎏/s
	그램매초	g/s
	마이크로그램매초	㎲/s
	밀리그램매초	㎎/s
	킬로그램매분	㎏/min
	그램매분	g/min
	마이크로그램매분	㎍/min
	밀리그램매분	㎎/min
	킬로그램매시	㎏/h
	그램매시	g/h
	마이크로그램매시	㎍/h
	밀리그램매시	㎎/h
	톤매초	t/s
	킬로톤매초	kt/s
	톤매분	t/min
	킬로톤매분	kt/min
	톤매시	t/h
	킬로톤매시	kt/h
점도	파스칼초	Pas
	마이크로파스칼초	μPas
	밀리파스칼초	mPas
	뉴우튼초매제곱미터	Ns/㎡
	포아스	P
	밀리포아스	mP
	센티포아스	cP
동점도	제곱미터매초	㎡/s
	스토오크스	St
	밀리스토오크스	mSt
	센티스토오크	cSt
밀도	킬로그램매세제곱미터	㎏/㎥
	그램매세제곱미터	g/㎥
	마이크로그램매세제곱미터	㎍/㎥
	밀리그램매세제곱미터	㎎/㎥
	그램매세제곱센티미터	g/㎤
	그램매세제곱데시미터	g/d㎥
	그램매리터	g/L 또는 g/l
	킬로그램매리터	㎏/L 또는 ㎏/l
농도	질량 100분율	질량 %, wt % 또는 mass%
	질량 1000분율	질량 ‰, wt ‰ 또는 mass‰
	질량 100만분율	질량 ppm, wtppm 또는 massppm
	질량 10억분율	질량 ppb, wtppb 또는 massppb
	부피 100분율	부피 % 또는 vol %
	부피 1000분율	부피‰ 또는 vol‰
	부피 100만분율	부피 ppm, volppm
	부피 10억분율	부피 ppb, volppb
	몰매세제곱미터	㏖/㎥
	킬로몰매세제곱미터	k㏖/㎥
	몰매리터	㏖/L
	노어멀	Nor 또는 N (다른약호 또는 약자와 혼동되지 않는 경우에 한한다)
	킬로그램매세제곱미터	㎏/㎥
	그램매리터	g/L 또는 g/l
	마이크로그램매리터	μg/L 또는 μg/l
	밀리그램매리터	mg/L 또는 mg/l
	그램매세제곱미터	g/㎥
	마이크로그램매세제곱미터	㎍/㎥
	밀리그램매세제곱미터	㎎/㎥
	피에치	pH
주파스	헤르쯔	㎐
	킬로헤르쯔	㎑
	메가헤르쯔	㎒
	기가헤르쯔	㎓
	테라헤르쯔	㎔
	회매분	rpm 또는 r·p·m.(회전수를 표시하는 경우에 한한다)
	회매시	rph 또는 r·p·h.(회전수를 표시하는 경우에 한한다)
파수	매미터	m -1 또는 /m
	매밀리미터	㎜-1 또는 /㎜
	매센티미터	㎝-1 또는 /㎝
전력량	주 울	J
	마이크로주울	μJ
	밀리주울	mJ
	킬로주울	kJ
	와트초	Ws
	마이크로와트초	μWs
	밀리와트초	mWs
	킬로와트초	kWs
	와트시	Wh
	킬로와트시	kWh
	메가와트시	MWh
	기가와트시	GWh
전력	와 트	W
	마이크로와트	μW
	밀리와트	mW
	킬로와트	kW
	메가와트	MW
	기가와트	GW
전기량	쿨 롬	C
전기 컨덕 턴스	지멘스	S
	피코지멘스	pS
	나노지멘스	nS
	마이크로지멘스	μS
	밀리지멘스	mS
	킬로지멘스	KS
	메가지멘스	MS
	기가지멘스	GS
전압	볼 트	V
	나노볼트	nV
	마이크로볼트	μV
	밀리볼트	mV
	킬로볼트	kV
	메가볼트	MV
기전력	볼 트	V
	나노볼트	nV
	마이크로볼트	μV
	밀리볼트	mV
	킬로볼트	kV
	메가볼트	MV
전계	볼트매미터	V/m
		V/㎝
	볼트매센티미터
		V/㎜
	볼트매밀리미터
전기 저항	오 옴	Ω
	마이크로오옴	μΩ
	밀리오옴	mΩ
	킬로오옴	㏀
	메가오옴	㏁
	기가오옴	GΩ
	테라오옴	TΩ
정전 용량	패 럿	F
	아토패럿	aF
	팸토패럿	fF
	피코패럿	pF
	나노패럿	nF
	마이크로패럿	μF
	밀리패럿	mF
인덕 턴스	헨 리	H
	나노헨리	nH
	마이크로헨리	μH
	밀리헨리	mH
자속	웨 버	Wb
	막스웰	Mx
자속 밀도	테슬라	T
	웨버매제곱미터	Wb/㎡
	감 마	Υ
	가우스	G
기자력	암페어	A
	암페어회수	A·turm
자계	암페어매미터	A/m
	암페어회수매미터	A·turm/m
	에르스텟	Oe
무효 전력	바 아	var
	킬로바아	kvar
	메가바아	Mvar
	기가바아	Gvar
무효 전력량	바아초	vars
	바아시	varh
	킬로바아시	kvarh
	메가바아시	Mbarh
	기가바아시	Gvarh
피상 전력	볼트암페어	VA
	킬로볼트암페어	kVA
	메가볼트암페어	MVA
	기가볼트암페어	GVA
피상 전력량	볼트암페어초	VAs
	볼트암페어시	VAh
	킬로볼트암페어시	kVAh
	메가볼트암페어시	MVAh
	기가볼트암페어시	GVAh
광속	루우멘	lm
	마이크로루우멘	μlm
	밀리루우멘	mlm
휘도	칸델라매제곱미터	㏅/㎡
조도	럭 스	㏓
	마이크로럭스	μ㏓
	밀리럭스	m㏓
방사능	배크렐	㏃
	밀리배크렐	m㏃
	킬로배크렐	k㏃
	메가배크렐	M㏃
	기가배크렐	G㏃
	테라배크렐	T㏃
	페타배크렐	P㏃
	엑사배크렐	E㏃
	붕괴매초	d㎰
	붕괴매분	dpm
	퀴리	Ci
	피코퀴리	PCi
	나노퀴리	nCi
	마이크로퀴리	μCi
	밀리퀴리	mCi
	킬로퀴리	kCi
	메가퀴리	Mci
중성자 방출률	중성자매초	n/s
	중성자매분	n/min
조사 선량	쿨롬매킬로그램	C/㎏
	나노쿨롬매킬로그램	nC/㎏
	마이크로쿨롬매킬로그램	μC/㎏
	밀리쿨롬매킬로그램	mC/㎏
	킬로쿨롬매킬로그램	kC/㎏
	렌트겐	R
	나노렌트겐	nR
	마이크로렌트겐	μR
	밀리렌트겐	mR
	킬로렌트겐	kR
	메가렌트겐	MR
소음	데시벨(폰)	dB
충격치	주 울	J
	중량킬로그램미터	㎏fm
인장 강도	파스칼	Pa
	중량킬로그램매제곱미터	㎏f/㎡
	중량킬로그램매제곱밀리미터	㎏f/㎟
압축 강도	파스칼	Pa
	중량킬로그램매제곱미터	㎏f/㎡
흡수 선량	그레이	㏉
	나노그레이	n㏉
	마이크로그레이	μ㏉
	밀리그레이	m㏉
	센티그레이	c㏉
	킬로그레이	k㏉
	메가그레이	M㏉
	래 드	㎭
	피코래드	p㎭
	나노래드	n㎭
	마이크로래드	μ㎭
	밀리래드	m㎭
	킬로래드	k㎭
	메가래드	M㎭
	기가래드	G㎭
	테라래드	T㎭
에너지 플루엔스	주울매제곱미터	J/㎡
	피코주울매제곱센티미터	pJ/㎠
	나노주울매제곱센티미터	nJ/㎠
	마이크로주울매제곱센티미터	μJ/㎠
	밀리주울매제곱센티미터	mJ/㎠
	주울매제곱센티미터	J/㎠
	킬로주울매제곱센티미터	kJ/㎠
	에르그매제곱미터	erg/㎡
	피코에르그매제곱센티미터	perg/㎠
	나노에르그매제곱센티미터	nerg/㎠
	마이크로에르그매제곱센티미터	μerg/㎠
	밀리에르그매제곱센티미터	merg/㎠
	에르그매제곱센티미터	erg/㎠
	킬로에르그매제곱센티미터	kerg/㎠
	메가에르그매제곱센티미터	Merg/㎠
	와트초매제곱미터	Ws/㎡
	와트초매제곱센티미터	Ws/㎠
조사선 량 률	렌트겐매초	R/s
		μR/s
	마이크로렌트겐매초
		mR/s
	밀리렌트겐매초
		kR/s
	킬로렌트겐매초
		MR/s
	메가렌트겐매초
		R/min
	렌트겐매분
		μR/min
	마이크로렌트겐매분
		mR/min
	밀리렌트겐매분
		kR/min
	킬로렌트겐매분
		MR/min
	메가렌트겐매분
		R/h
	렌트겐매시
		μR/h
	마이크로렌트겐매시
		mR/h
	밀리렌트겐매시
		kR/h
	킬로렌트겐매시
		MR/h
	메가렌트겐매시
흡수선 량 률	래드매초	㎭/s
	마이크로래드매초	μ㎭/s
	밀리래드매초	m㎭/s
	킬로래드매초	k㎭/s
	메가래드매초	M㎭/s
	래드매분	㎭/min
	마이크로래드매분	μ㎭/min
	밀리래드매분	m㎭/min
	킬로래드매분	k㎭/min
	메가래드매분	M㎭/min
	기가래드매분	G㎭/min
	테라래드매분	T㎭/min
	래드매시	rad/h
	마이크로래드매시	μrad/h
	밀리래드매시	mrad/h
	킬로래드매시	krad/h
	메가래드매시	Mrad/h
	기가래드매시	Grad/h
	테라래드매시	Trad/h
에너지 속밀도	주울매제곱미터매초	J/(㎡·s)
	피코주울매제곱센티미터매초	pJ/(㎠·s)
	나노주울매제곱센티미터매초	nJ/(㎠·s)
	마이크로주울매제곱센티미터매초	μJ/(㎠·s)
	밀리주울매제곱센티미터매초	mJ/(㎠·s)
	주울매제곱센티미터매초	J/(㎠·s)
	킬로주울매제곱센티미터매초	kJ/(㎠·s)
	에르그매제곱미터매초	erg/(㎡·s)
	마이크로에르그매제곱센티미터매초	μerg/(㎠·s)
	밀리에르그매제곱센티미터매초	merg/(㎠·s)
	에르그매제곱센티미터매초	erg/(㎠·s)
	킬로에르그매제곱센티미터매초	kerg/(㎠·s)
	메가에르그매제곱센티미터매초	Merg/(㎠·s)
	기가에르그매제곱센티미터매초	Gerg/(㎠·s)
	테라에르그매제곱센티미터매초	Terg/(㎠·s)
	와트매제곱미터	W/㎡
	와트매제곱센티미터	W/㎠
입자 플루엔스	알파입자매제곱미터	α/㎡
	알파입자매제곱센티미터	α/㎠
	베타입자매제곱미터	β/㎡
	베타입자매제곱센티미터	β/㎠
	중성자매제곱미터	n/㎡
	중성자매제곱센티미터	n/㎠
방사능 표면밀도	붕괴매초제곱미터	dps/㎡
	붕괴매초제곱센티미터	dps/㎠
	붕괴매분제곱미터	dpm/㎡
	붕괴매분제곱센티미터	dpm/㎠
	퀴리매제곱미터	Ci/㎡
	피코퀴리매제곱미터	PCi/㎡
	나노퀴리매제곱미터	nCi/㎡
	마이크로퀴리매제곱미터	μCi/㎡
	밀리퀴리매제곱미터	mCi/㎡
	피코퀴리매제곱센티미터	pCi/㎠
	나노퀴리매제곱센티미터	nCi/㎠
	마이크로퀴리매제곱센티미터	μCi/㎠
	밀리퀴리매제곱센티미터	mCi/㎠
	퀴리매제곱센티미터	Ci/㎠
입자속 밀 도	알파입자매제곱미터매초	α/(㎡·s)
	알파입자매제곱센티미터매초	α/(㎠·s)
	베타입자매제곱미터매초	β/(㎡·s)
	베타입자매제곱센티미터매초	β/(㎠·s)
	중성자매제곱미터매초	n/(㎡·s)
	중성자매제곱센티미터매초	n/(㎠·s)
	알파입자매제곱미터매분	α/(㎡·min)
	알파입자매제곱센티미터매분	α/(㎠·min)
	베타입자매제곱미터매분	β/(㎡·min)
	베타입자매제곱센티미터매분	β/(㎠·min)
	중성자매제곱미터매분	n/(㎡·min)
	중성자매제곱센티미터매분	n/(㎠·min)
방사능 농 도	붕괴매초매세제곱미터	dps/㎥
	붕괴매초매세제곱센티미터	dps/㎤
	붕괴매분매세제곱미터	dpm/㎥
	붕괴매분매세제곱센티미터	dpm/㎤
	붕괴매초매리터	dps/L 또는 dps/l
	붕괴매분매리터	dpm/L 또는 dpm/l
	퀴리매세제곱미터	Ci/㎥
	피코퀴리매세제곱미터	pCi/㎥
	나노퀴리매세제곱미터	nCi/㎥
	마이크로퀴리매세제곱미터	μCi/㎥
	밀리퀴리매세제곱미터	mCi/㎥
	피코퀴리매세제곱센티미터	pCi/㎤
	나노퀴리매세제곱센티미터	nCi/㎤
	마이크로퀴리매세제곱센티미터	μCi/㎤
	밀리퀴리매세제곱센티미터	mCi/㎤
	퀴리매세제곱센티미터	Ci/㎤
	퀴리매리터	Ci/L 또는 Ci/l
	피코퀴리매리터	pCi/L 또는 pCi/l
	나노퀴리매리터	nCi/L 또는 nCi/l
	마이크로퀴리매리터	μCi/L 또는 μCi/l
	밀리퀴리매리터	mCi/L 또는 mCi/l
	붕괴매초매킬로그램	dps/㎏
	붕괴매초매그램	dps/g
	붕괴매분매킬로그램	dpm/㎏
	붕괴매분매그램	dpm/g
	퀴리매킬로그램	Ci/㎏
	피코퀴리매킬로그램	pCi/㎏
	나노퀴리매킬로그램	nCi/㎏
	마이크로퀴리매킬로그램	μCi/㎏
	밀리퀴리매킬로그램	mCi/㎏
	퀴리매그램	Ci/g
	피코퀴리매그램	pCi/g
	나노퀴리매그램	nCi/g
	마이크로퀴리매그램	μCi/g
	밀리퀴리매그램	mCi/g
방사강도	와트메스테라디안	W/sr
진동레벨	데시벨	dB
섬도	데니이르	D
입도	밀리미터	㎜
렌즈의 굴절도	디옵터	Dptr 또는 D(다른 약호 또는 약자와 혼동되지 않는경우에 한한다)
습도	습도 100분율	%
비중	중보우메도	Bh, Be'h 또는 Be'(중보우메도를 표시함이 명백할 때에 한한다)
	경보우메도	Bl, Be'l, Be'(경보우메도를 표시함이 명백할 때에 한한다)
	에이·피·아이도	API 또는 A·P·I