[별표 2]<개정 1987.12.11>

기준기(원기및표준기를제외한다)의 종류(제2조관련)

길이 기준기

가. 기준 곧은자
ㄱ. 1급 기준 곧은자
ㄴ. 2급 기준 곧은자

나. 기준 줄자
ㄱ. 1급 기준 줄자
ㄴ. 2급 기준 줄자

다. 택시미터용 기준기

질량 기준기

가. 기준 저울
ㄱ. 기준수동 저울
(1) 기준 수동 맞저울
(2) 기준 매달림 수동 저울
(3) 기준 접시 수동 저울
(4) 기준 판수동 저울
ㄴ. 기준지시 저울
(1) 기준 전자식 지시저울
(2) 기준 반지시 맞저울
(3) 기준 수동지시 병용 저울

나. 기준 분동
ㄱ. 1급 기준 분동
ㄴ. 2급 기준 분동
ㄷ. 3급 기준 분동

다. 기준추
ㄱ. 기준 정량추
ㄴ. 기준 정량중추

라. 기준 지렛대

온도기준기
가. 기준 유리제 온도계

넓이 기준기
가. 기준 넓이판

부피 기준기
가. 기준전량플라스크
나. 기준 전량 피펫
다. 기준 뷰렛

ㄱ. 액용 양기 기준 뷰렛
ㄴ. 메스 플라스크용 기준 뷰렛
ㄷ. 메스 실린더용 기준 뷰렛
ㄹ. 유지제용 기준 뷰렛

라. 기준 적산 부피계
ㄱ. 기준 가스미터
ㄴ. 기준 수도미터
ㄷ. 기준 오일미터
ㄹ. 기준부피관

마. 기준 탱크
ㄱ. 액체 미터용 기준 탱크
ㄴ. 액체 탱크용 기준 탱크

압력 기준기
가. 기준 액주형 압력계
나. 기준 분동식 압력계

밀도 기준기
가. 기준 밀도 부액계
나. 액화 석유 가스용 기준밀도 부액계

농도 기준기
가. 기준 주정도 부액계
나. 기준 자당도 부액계

섬도 기준기
가. 기준 섬도분동

비중 기준기
가. 기준 비중 부액계
나. 기준 중보메도 부액계
다. 기준 경보메도 부액계

역량기준기

가. 역량계
ㄱ. 기준 환상 스프링
ㄴ. 기준용적형 역량계

열량기준기

가. 기준 열량계

소음기준기

가. 기준정전형 마이크로폰

속도기준기

가. 기준회전계

전기기준기

가. 기준전류계

나. 기준전력계

다. 기준전압계

라. 기준표준전지
ㄱ. 1급 기준표준전지
ㄴ. 2급 기준표준전지

마. 기준저항기
ㄱ. 1급 기준저항기
ㄴ. 2급 기준저항기

바. 기준전력량계
ㄱ. 정밀기준전력량계
ㄴ. 보통기준전력량계