[별표 6] 형식승인신청계량기의시험용계량기, 도면및설명서 (제19조제2항관련)
형식승인 신청 계량기	시험용 계량기, 도면 및 설명서
전 기 계 기	가. 시험용 계량기는 형식마다 검사를 할 수 있는 최소 수량
	나. 다음 사항을 기재한 설명서 1통 (1) 명칭, 형명과 형의 기호 (2) 제작자명 (3) 사용회로의 종류 (직류, 교류의 별, 상과선식)와 정격의 표준치 (전압, 전류와 주파수의 표준치) (4) 구조와 동작 (가) 전압과 전류선률(권수, 재료, 치수, 정류자와 부라쉬가 있는 것은 그 구조와 재료) (나) 자로(구조와 재료) (다) 회전자(구조와 재료) (라) 회전자축과 축수(구조와 재료) (마) 제동자석(장치방법과 재료) (바) 조정장치, 보상장치와 잠동방지 장치(재료) (사) 계량장치(구조, 재료, 톱니바퀴 장치의 톱니수, 계량반지시의 향수와 단위) (아) 계기정수 (자) 단자함(구조, 치수와 재료) (차) 동작의 개요 (5) 봉인장치(배치와 구조) (6) 취급상의 주의
	다. 다음에 의한 도면(계량기사가 설계 또는 감수한 도면 으로서 그 계량기사의 서명날인이 있는 것) 1통 (1) 전선 접속도 (2) 구조도(치수를 기입할 것) (3) 동작원리를 표시한 도면
2. 전기계기 이외의 계량기	가. 시험용 계량기는 형식마다 검사할 수 있는 최소 수량 나. 영이 정하는 구조에 적합한 설계도면 다. 재질 및 동작에 관한 설명서