[별표 7]
산업재해예방시설(제14조제4항관련)
구 분	적 용 범 위
1.동력차단장치 2.프레스 또는 절단기의 방호장치 3.연삭기의 방호장치 4.목재가공용 둥근톱의 방호장치 5.동력식 수동대패의 방호장치 6.로울러기의 방호장치 7.잠금장치 8.셧틀탈출방지 장치 9.양중기등의 방호장치 10.아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치의 방호장치 11.교류아아크용접기의 방호장치 12.국소배기장치등 13.가스검지기등 14.작업환경 측정기기 15.소음방지장치 16.시험전원차단장치 17.정전작업 및 활선작업의 절연용 방호구와 활선작업용기구 18.화학설비 19.추락방지시설 20.기 타	동력으로 운전하는 기계의 동력차단장치 및 접촉예방장치 동력으로 운전하는 프레스 또는 절단기에 있어서 금형 또는 칼날로 인한 위험을 방지하기 위한 방호장치로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 회전중에 파괴될 위험이 있는 연삭기의 덮개장치로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 가.목재가공기계로서 둥근톱의 날접촉예방장치와 반발예방장치로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 나.소음방지장치 동력식 수동대패의 날접촉예방장치로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 가.고무·고무화합물 또는 합성수지를 인화하는 로울러기의 급정지장치로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 나.지물 또는 포물등을 통하게 하는 로울러기의 안전 장치 다.로울러기의 접촉예방장치 가.면사방직기계에 있어서의 황타면기의 실린더커버손잡이 및 타면기의 비타커버 나.견사방직기계에 있어서의 타면기의 실린더커버 다.제면기의 실린더커버 직기에 있어서 셧틀의 탈출로 인한 위험을 방지하기 위한 장치 가.크레인등의 양중기·권양기 또는 인양기의 과부하방지장치로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 나.양중기·권양기 또는 인양기의 권과방지장치·파이널리미트스위치·조속기·완충기·비상멈춤장치 및 출입문인터록 아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치에 부착되는 건식 또는 수봉식의 역화방지기로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 교류아아크 용접기용의 자동 전격방지기로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 가.유기용제중기의 발산원 밀폐설비·국소배기장치 또는 전체환기장치 나.분진제거를 위한 국소배기장치·전체환기장치 및 제진·집진장치 다.유기용제·특정화학물질 기타 유해물질을 사용하는 사업장에 설치하는 전체환기장치·국소배기장치 및 공기정화장치 폭발성가스검지기 및 경보장치 산업안전보건법 제42조의 규정에 의한 작업환경측정용 장치 가.동력으로 운전하는 장치의 소음발생 방지장치 나.소음방지를 위한 격벽등 방지시설 감전사고 방지용 및 시험전원 차단용 장치 절연관·절연카바등의 절연용 방호구와 절연봉 등의 활선작업용기구로서 노동부장관의 성능검정에 합격한 것 가.온도경보시스템 나.압력경보시스템 다.레벨경보시스템 라.교반기 경보장치 마.긴급차단장치 바.압력방출장치 및 누출방지장치 사.역화방지기(프레임 에레스터) 가.2미터이상 고소작업장·통로등의 추락방지 핸드레일 및 가드레일 나.안전블록 다.자동윈치 가.감전방지용 누전차단장치 나.공업용 가열로의 연소설비용 안전장치 다.화학설비공장등 폭발위험성이 있는 장소에 설치하는 폭발을 방지하기 위한 전기기기·배선 및 공구와 폭발 피해의 확산을 방지하기 위한 격벽 라.컨베이어의 급정지장치 마.양중기의 안정장치 바.원심분리기·원심탈수기·원심주조기·원심분쇄기 및 원심혼합기등에 설치된 덮개 또는 인터록장치