[별표 1] <개정 2002.5.7> 119구급차 외부표시(제6조관련)
구 분	표 시 방 법	비 고
ｏ도 색	·차체 상· 중단은 백색으로 한다. ·차체 하단은 적색(한국표준색 빨강0105) 으로 한다.	소방의 고유색 상징
ｏ녹 십 자	·전·후·좌·우측면에 녹색으로 각각 표시한다. - 규격: 한변의 길이: 10㎝	안전의 상징
ｏ소방표시	·전·좌·우측면에 각각 표시한다. ·규격 - 너비: 40㎝ [그림 생략] - 높이: 20㎝ - 색 : 황금색	소방공무원복제규칙 별표 5의 모자표장의 형상을 축소표시
ｏ문자표지 119구급대	·전·후·좌·우측면에 각각 표시하며 "119"는 적색, "구급대"는 녹색으로 한다. ↓ ━━ 119구급대 20㎝ ━━ ↑	119구급대 및 고속도로119구급대 문자표시 ※글자체: 고딕체
고속도로 119구급대	·전· 후· 좌· 우측면에 각각 표시하며 "119"는 적색, "고속도로" 및 "구급대"는 녹색으로 한다. 고속 119구급대 도로
ｏ지붕문자표시	·지붕면에 가로로 적색의 "119"로 표시한다. ↓ ━━━ 119 60㎝ ━━━ ↑
ｏ사각표시	·차체 좌·우측면에 상·중단은 녹색, 하단은 백색 으로 표시한다.	미적·착시효과
[그림 생략]